***АО «СОВЭКС»***

**Реестровый номер процедуры: 2024-04-03/м/0**

**Инструкция по участию в**

**процедуре отбора организации, способной поставить** **специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Дата начала приема предложений: 23.04.2024

Дата окончания приема предложений: 13.05.2024

Контактная информация организатора отбора:

Акционерное общество «Совэкс»

196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35

Секретарь Конкурсной комиссии: Стрижов А.Б.

*Санкт-Петербург**2024*

# Общая информация по отбору

* 1. Наименование товаров: специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты.
	2. Сроки поставки товаров: согласно п.4 Технического задания.
	3. Место поставки товаров: 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, АО «Совэкс».
	4. Основные требования к товарам: строгое соответствие техническому заданию.
	5. Предложение заявителя должно отражать стоимость в рублях Российской Федерации без учёта НДС, кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	6. Подробные требования к товарам содержатся в техническом задании (раздел 4 настоящей Инструкции).
	7. Критерии определения победителя:
* Качественные характеристики предлагаемых товаров.
* Стоимость товаров.
* Порядок оплаты товаров.
* Срок поставки товаров.
* Опыт.

# Требования к Заявителю

* 1. Не проведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя банкротом, отсутствие процедур банкротства, наблюдения.
	2. Неприостановление деятельности Заявителя на день подачи предложения на участие в Отборе.
	3. В случае если Заявитель является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
	4. В случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.
	5. В случае если Заявитель является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
	6. Заявитель должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы.
	7. Степень загруженности Заявителя текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения/оказания планируемых по итогам Отбора работ/услуг без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
	8. Заявитель должен быть платежеспособным.

# Условия проведения Отбора

Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Заявитель, тем самым, соглашается со следующими условиями:

* 1. Все затраты, понесенные Заявителем в результате подготовки предложения, являются затратами Заявителя и не подлежат компенсации АО «Совэкс» (далее также Организатор Отбора) ни при каких обстоятельствах.
	2. Заявитель направляет в адрес Организатора Отбора Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией. В составе Предложения Заявитель, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию.
	3. Организатор Отбора проводит процедуру вскрытия поступивших от Заявителей конвертов с Предложениями.
	4. Заявитель, подавший свое Предложение установленным в настоящей Инструкции порядком, вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями в месте и сроки, указанные в Информационном письме, если право присутствия на процедуре прямо указано в Информационном письме. Для участия в заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями Заявитель не менее чем за 2 (два) рабочих дня предоставляет в электронном виде в адрес Организатора отбора письмо с указанием паспортных данных своего представителя и приложением копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Оригинал доверенности может быть включен в состав Предложения, либо быть передан Организатору отбора непосредственно на заседании.
	5. Подача предложения Заявителем не должна быть истолкована как намерение или обязательство Организатора Отбора, выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также в связи с направлением Заявителем в адрес Организатора отбора Предложения.
	6. В рамках рассмотрения предложений, Организатор Отбора вправе адресовать Заявителю запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения.
	7. Участники Отбора вправе ознакомиться с решениями, принятыми Организатором Отбора, направив официальный письменный запрос в адрес Организатора соответствующего Отбора. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в адрес данного Участника направляется ответ на поступивший запрос.
	8. Организатор Отбора вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема Предложений.
	9. Организатор Отбора вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями.
	10. Организатор Отбора не предоставляет банковских гарантий и аккредитивов при заключении договора.

# Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Характеристика данных, требования** |
| 1 | **Заказчик** | АО «Совэкс», г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 |
| 2 | **Место поставки** | г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 |
| 3 | **Категории товара** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **ЛОТ №1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА УТЕПЛЕННАЯ** |
| Костюм мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | компл. | 64 |
| ЛОТ №2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ |
| Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | компл. | 168 |
| **ЛОТ №3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ ЗИМНЯЯ** |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов  | пара | 56 |
| **ЛОТ №4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ** |
| Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов  | пара | 45 |
| Полуботинки кожаные с перфорацией  | пара | 35 |
| Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском и металлической стелькой (поставляются с утепляющим вкладышем) | пара | 48 |
| **ЛОТ №5 Страховочное оборудование** |
| Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа | шт. | 14 |
| **ЛОТ №6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ПЛАЩИ)** |
| Плащ влагозащитный сигнальный  | шт. | 100 |
| **ЛОТ №7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ЖИЛЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ)** |
| Жилет сигнальный  | шт. | 150 |
| Жилет сигнальный  | шт. | 150 |
| **ЛОТ №8 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА** |
| Футболка  | шт. | 354 |
| Белье нательное утепленное  | компл. | 133 |
| **ЛОТ №9 ИМУЩЕСТВО ГО И ЧС** |
| Дополнительный патрон ДПГ | шт. | 72 |
| Сухпаек | шт. | 162 |
| Сумка санитарная | шт. | 2 |
| Пакет перевязочный медицинский индивидуальный | шт. | 25 |
| Самоспасатель | шт. | 35 |
| КИМГЗ | шт. | 57 |
| Носилки санитарные | шт. | 2 |
| ИПП-11  | шт. | 74 |
| **ЛОТ №10 УТЕПЛЕННАЯ ОДЕЖДА** |
| Кофта флисовая | шт. | 120 |
| **ЛОТ №11 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ** |
| Каска защитная | шт. | 25 |
| Каскетка  | шт. | 18 |
| **ЛОТ №12 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК** |
| Перчатки с полным нитриловым покрытием с трикотажной манжетой (Жен.) р.7 | пара | 50 |
| Перчатки - краги с полным нитриловым покрытием р.10  | пара | 1400 |
| Перчатки краги трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие) р 10  | пара | 240 |
| Перчатки нитриловые одноразовые для лабораторных работ  | упак. | 10 |
| Перчатки химически стойкие латексные  | пара | 150 |
| **ЛОТ №13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ** |
| Опора для стойки (утяжеленная) | Шт. | 30 |
| Панорамная маска | Шт. | 2 |
| Лицевая маска | Шт. | 2 |
| Противогаз шланговый изолирующий  | Шт. | 1 |
| Лента сигнальная  | Шт.  | 50 |
| Наколенники  | компл. | 10 |
| Беруши (в диспенсере) | комплект | 2 |
| **ЛОТ №14 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА** |
| Противошумные наушники с креплением на каску  | пара | 5 |
| Противошумные наушники со стандартным оголовьем | шт. | 40 |
| **ЛОТ №15 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ РУК** |
| Крем защитный гидрофильного действия | шт. | 1000 |
| Крем защитный регенерирующий | шт. | 1000 |
| Паста для кожи очищающая с натуральным абразивом | шт. | 500 |
| Мыло туалетное  | шт. | 1000 |
| 4 | **Срок поставки** | ЛОТ №1 – август 2024 г.ЛОТ №2 – июнь 2024 г.ЛОТ №3 – август 2024 г.ЛОТ №4 – июнь 2024 г.ЛОТ №5 – июнь 2024 г.ЛОТ №6 – июнь 2024 г.ЛОТ №7 – июнь 2024 г.ЛОТ №8 – июнь 2024 г.ЛОТ №9 – июнь 2024 г.ЛОТ №10 – август 2024 г.ЛОТ №11 – июнь 2024 г.ЛОТ №12 – июнь 2024 г. Позиция «Перчатки краги трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие)» – август 2024 г.ЛОТ №13 – июнь 2024 г.ЛОТ №14 – июнь 2024 г.ЛОТ №15 (поставка осуществляется двумя партиями):Первая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – июнь 2024 г.Вторая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – август 2024 г. |
| 5 | **Требования к** **поставщику** | Поставщик должен иметь документы, подтверждающие данный вид деятельности |
| 6 | **Требования к товару** | * наличие сертификатов соответствия на продукцию, или иных документов, подтверждающих качество ТМЦ с оригинальной печатью организации и отметкой копия верна;
* поставленный товар должен соответствовать действующим ГОСТам и ТУ;
* ТМЦ должны быть упакованы так, чтобы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу Заказчика и сохраняли свои потребительские свойства.

**Требования к ЛОТ №1:**Костюм мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий: состоит из куртки с капюшоном, полукомбинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Костюм предназначен для защиты: - от нефтепродуктов легкой фракции – Нл, 1 класс защиты; - от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость);- от электростатических зарядов - Эс;- от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.Ткань с антистатической волоконной нитью и огнестойкой отделкой, с масло и водоотталкивающей отделкой, (содержание хлопка - не менее 75%, нейлон – 8%, с добавлением антистатического волокна от 1%, плотность не менее 230 г/м2)**Ветрозащитная ткань:** 100% полиэстер.**Утеплитель:** 100% полиэстер, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м. Куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.**Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см.Логотип Совэкс на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.Размерный ряд от 40-42 170-176 до 60-62 182-188.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Карман для рации на груди с левой стороны. Размеры В х Ш х Г : 140 x 65 x 45 мм**Требования к ЛОТ №2:****Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**: состоит из куртки и брюк/полукобинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Костюм предназначен для защиты: - от нефтепродуктов легкой фракции – Нл, 1 класс защиты; - от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость);- от электростатических зарядов - Эс;- от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.Ткань антистатичная, огнестойкая, с повышенным содержанием хлопка (не менее 75% хлопка, от 1% антистатическая нить; с огнестойкой отделкой, плотность ткани не менее 230 г/кв.м.**Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см.**Цвет:** синий, отделка – васильковый, серебристый и красный.Логотип Совэкс на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.Размерный ряд от 40-42 158-164 до 60-62 182-188.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Карман для рации на груди с левой стороны. Размеры В х Ш х Г : 140 x 65 x 45 мм**Требования к ЛОТ №3:****Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов** Критерии стандартной и интенсивной защиты:Материал натуральная, водостойкая, кожа. Подошва: Самоочищающийся протектор из полиуретана или нитрила со специальным рисунком, обеспечивающим надежное сцепление с мокрыми и масляными поверхностями, может дополнительно комплектоваться шипами противоскольжения. Подносок: из металла или композиционного материала с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Утеплитель: натуральный мех или натуральная шерсть.Коэффициент трения скольжения при температуре -50 градусов Цельсия должен быть не ниже 0,32. SRA и/или SRBВозможны мужская и женская модели.Размерный ряд от 37 до 46.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90**Требования к ЛОТ №4:****Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов**Критерии стандартной защиты:Кожаные ботинки на шнурках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Ботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 1,8 мм.Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Коэффициент скольжения при 0 С на асфальте не менее 0,28.Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.Размерный ряд от 37 до 46.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90**Полуботинки кожаные с перфорацией**Критерии стандартной защиты:Полуботинки кожаные на шнурках или липучках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.Конструкция верха обуви и наличие перфорации обеспечивает хороший воздухообмен.Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 1,8 мм.Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Коэффициент скольжения при 0 С на асфальте не менее 0,28.Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.Размерный ряд от 37 до 46.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90**Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском**Критерии стандартной защиты:Сапоги литые из полимерного материала изготовленные методом двухкомпонентного литья с подноском из металла или поликарбоната. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, стельку для защиты от проколов. Размерный ряд от 37 до 46.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №5:**Инерционное блокирующее устройство для организации страховочной системы при работе на высоте) Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа «НВ-10» (vpro HB10) или аналоги)Длина троса: 10 м.Диаметр троса: 4 мм.Материал троса: оцинкованная сталь.Масса: 7,3 кг.ТР ТС 019/2011ТУ 8786-019-42780816-10**Требования к ЛОТ №6:****Плащ /костюм влагозащитный сигнальный** Ткань – полиэфир или полиамид 100%, мембранная, ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 150 г/кв.м.Плащ соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимостиСветовозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости.Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим.Логотип Fuelling Company Sovex на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №7:****Жилет сигнальный**: ткань – полиэфир 100% плотность 120 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Изделие повышенной видимости 2 классаЦвет:флуоресцентный желтый.Логотип Fuelling Company Sovex на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.**Без регулировки размера.**Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.281-2014**Жилет сигнальный**: ткань – полиэфир 100% плотность 120 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Изделие повышенной видимости 2 классаЦвет:флуоресцентный желтый.Логотип Fuelling Company Sovex на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.**С регулировкой размера.**Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.281-2014**Требования к ЛОТ №8:****Футболка. Универсальная модель с коротким рукавом.** Хлопчатобумажная ткань с 100% содержанием хлопка, плотность – не менее 180 г/м2.Цвет: темно-синий. Логотип Совэкс спереди на левой стороне футболки. Логотип наносится методом нашивки, шелкографии или трафаретной печати.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Белье нательное утепленное**Состоит из рубахи и кальсон. Манжеты и резинки с добавлением эластана для высокой эластичности. Широкая резинка в талии кальсон с добавлением эластана для высокой эластичности.Возможна мужская и женская модели.Возможны разные размеры.Ткань: 100% хлопок, плотность не менее 230 г/кв.м.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №9:****Дополнительный патрон ДПГ**Время защитного действия по аммиаку при концентрации 5,0 мг/лне менее 50 минСопротивление постоянному потоку воздуха ﻿при расходе 30 л/мин., Па (мм вод.ст.) не более 98,1 (10,0)Масса патрона не более 0,350 кгРабочий интервал температур от -30°C до +40°CГарантийный срок хранения не менее 10 летКачество резьбы согласно ГОСТ 8762-75 **Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11**Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации, дезактивации этих веществ на коже и одежде человека и инструментах, противогазах в интервале температур от плюс 50 °С до минус 50 °С, лечения термических и химических ожогов, трофических и гнойных язв, обработки и заживления мелких ран и порезов, снимает раздражение и болевые ощущения кожи, в том числе при попадании на кожу веществ типа «CS».**Пакет перевязочный медицинский индивидуальный**Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 применяется для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Его еще часто называют ППМ, что расшифровывается как пакет перевязочный медицинский, или ППИ, пакет перевязочный индивидуальный. Ниже в тексте вы увидите все эти названия, но главное понимать, что имеется в виду одно и тоже средство. Пакет перевязочный ППИ является одним из основных средств медицинского имущества ГО и ЧС.**Сухпаек**Сухпаек ИРП-П - это набор сухих продуктов, которые предназначены для полноценного питания человека в условиях невозможности приготовить горячую пищу и рассчитан он на 1 сутки. Сухпаек ИРП-П расшифровывается как индивидуальный рацион питания (буква П обозначает повседневный), который рассчитан на 1 человека, чтобы он мог позавтракать, пообедать и поужинать.Состав: консервы галеты портативный прибор для разогрева пищи, средства гигиены и обеззараживания воды, столовые приборы специи (сахар, соль, перец) кофе и чай**Сумка санитарная** Сумка санитарная с укладкой по приказу 61Н предназначена для оказания первой помощи в полевых условиях службами ГО, аварийно-спасательными службами и нештатными аварийно-спасательными формированиями, спасателями. Сумка санитарная предназначена для оказания первой помощи людям, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или в результате терактов и военных действий.**Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс-Е» с полумаской**Время защитного действия: не менее 30 минут.ТР ТС 019/2011**Носилки санитарные брезентовые**Носилки санитарные полностью можно охарактеризовать так: носилки санитарные продольно складные с каркасом из алюминиевого сплава.Носилки санитарные брезентовые складные применяются для транспортировки пострадавшего с места происшествия до машины скорой помощи, до медицинских учреждений и внутри них.**КИМГЗ**Комплект КИМГЗ №3, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)**Требования к ЛОТ №10:****Кофта флисовая**Ткань: флис, полиэфир – 100%, 380 г/м²Застежка: на молнииРегулировки по ширине: по низу изделияКарманы: на молнииУсилительные накладки: в области локтей, на кокеткахЦвет: темно-синий**Требования к ЛОТ №11:****Каска защитная** (Каска Эйрвинг белая Uvex/9762.030 или аналог)Критерии интенсивной защиты:Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена, полипропилена или поликарбоната. Вес до 400 гр.Оголовье из текстильных лент на 6, 8 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы. Оголовье с механическим поворотным регулятором или оснащенное системой "Easy Push". Каска должна иметь: достаточное для вентиляции пространство над головой; карманы для крепления наушников, щитков. Каска должна быть укомплектована кожаным подбородочным ремешком.Температурный диапазон применения касок от – 50C до +50C.Цвет каски: белыйЛоготип-надпись Совэкс на правой и Логотип-надпись Sovex левой части каски, фирменный логотип по центру.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Каскетка** (РОСОМЗ RZ BIOT CAP или аналог)Корпус каскетки выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Имеет боковые сетчатые вставки.На каскетку должны быть нанесены светоотражающие полосы по бокам, сзади и вдоль козырька обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности.Длина козырька 55 мм.Каскетка должна быть укомплектована тканевым подбородочным ремнем с 2 точками крепления.Логотип-надпись Совэкс на правой и Логотип-надпись Sovex левой части каски, фирменный логотип по центру.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №12:****Перчатки с полным нитриловым покрытием с трикотажной манжетой**(Перчатки Ansell Hycron® 27-602 (Хайкрон) или аналоги)Критерии стандартной защиты:Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна с трикотажной манжетой, полностью покрытые полимерным покрытием. Материал основы: хлопковое джерси.Покрытие: нитрил.Тип покрытия: с полным покрытием.Тип манжеты: трикотажная манжета.Цвет: синий.Длина: 245-265 мм.**Перчатки-краги** Ansell Hycron® ActivArmr® 27-805 (Хайкрон Актив Армр или аналоги) с полным нитриловым покрытиемМатериал основы: поликоттон.Материал покрытия: нитрил.Тип покрытия: с полным покрытием.Тип манжеты: притачная крага.Цвет: синий.Длина: 240-270 мм.**Перчатки нефтеморозостойкие утепленные** (нефтеморозостойкие) (Полар 1 или аналоги)Критерии стандартной защиты:Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе с короткой жесткой крагой. Изготавливаются с гладкой или текстурной поверхностью. Обязательно наличие пеноизоляции или фетровой изоляции. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид с добавлением латекса. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000); устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0); прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н); устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н). Температурный режим эксплуатации: 0ºС … –30ºС. Сохранение заявленных защитных свойств при температурах не ниже –30ºСМаслостойкость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 3% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Бензостойкость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 20% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Кислотостойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в кислоте концентрации 40%. Щелочностойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в щелочи концентрации 40%.Размер 7, 8.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Перчатки нитриловые одноразовые для лабораторных работ**(Kleenguard G10 M Kimberly)Тонкие нитриловые перчатки с рельефной поверхностью пальцев. Размер М (7,5-8)., упаковка по 50 пар.Толщина: 0,16 мм. Длина: 240 мм.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Перчатки латексные химически стойкие латексные**(Universal+ 7,5-8 Ansell/87-650)Напыление: хлопковое волокно с антибактериальной обработкой. Рифление на ладонной части перчаток: ромбовидное или чешуйчатое. Длина перчаток не менее 290 мм. Уровень AQL: 1.5Маслостойкость,– «не более 2.4»Кислотощелоченепроницаемость (изменение рН), ед рН по ТР ТС 019/2011 п. 4.4.17:Кислота 80% - "не более 0.3"Щелочь 40% - "не более 0.4"Размер М (7,5-8).**Требования к ЛОТ №13:****Панорамная маска МАГ-4**Категория лицевой части 2Размер лицевой части УниверсальныйМатериал обтюратора СиликонМатериал оголовья СиликонМатериал подмасочника СиликонПлощадь поля зрения Более 80%Материал стекла ПоликарбонатЗащита от запотевания и царапин ЕстьТип крепления фильтра Резьбовое**Лицевая маска МАГ-3Л**Категория лицевой части 3Размер лицевой части УниверсальныйМатериал обтюратора РезинаМатериал оголовья РезинаМатериал подмасочника РезинаПлощадь поля зрения Более 80%Материал стекла ПоликарбонатТип крепления фильтра РезьбовоеПереговорное устройство Есть**Противогаз шланговый изолирующий ПШ-2 (ПШ-20РВ-ПСА)**Категория лицевой части 2Размер лицевой части 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / УниверсальныйДлина шланга 20х2 м / 40 м / 20 мПодача воздуха за счет нагнетателя ЕстьБезопасная работа на высоте ДаТемпературный режим эксплуатации от -30°C до +40°CГарантийный срок хранения 3 года**Лента сигнальная цв. бел-крас 250 м**Цвет: белый с краснымДлина: 250 п.мШирина: 75 мм**Опора для стойки (утяжеленная)**Предназначена для установки стоек под дорожный знак, ограждающую сетку,веху стержневую.Материал: полимерно-песчаный композит.Размер отверстия для стойки: 42 х 42Вес: 6,5 кгДлина: 330 мм.Ширина: 330мм.Высота: 65мм.**Беруши**Одноразовые противошумные вкладыши.Материал: вспененный полиуретанАкустическая эффективность: 35 дБИспользование: скатать вкладыш в небольшой по диаметру валик и вставить в ухо, через некоторое время валик расправится и беруши примут форму ушного канала.В диспенсере.**Наколенники**Наколенники защитные предназначены для защиты коленных суставов от избыточной нагрузки, возникающей при длительной работе в помещении и на улице в любой сезон года.Внешняя стенка наколенников изготовлена из ткани брезент с огнестойкой пропиткой. На внешней стенке наколенника закреплена защитная чашка из ПВХ повышенной износостойкости не поддерживающий горение. Под чашей находится двойная амортизирующая вставка для дополнительной защиты коленного сустава. Защитная чаша на наколенниках пришита огнестойкой нитью.Внутренняя стенка наколенника изготовлена из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой.Крепление наколенника осуществляется в четырех точках с помощью широких эластичных лент с противоскользящим эффектом, на концах с застежкой Velcro.**Требования к ЛОТ №14:**Противошумные наушники с креплением на каску (3М™ PELTOR™ X4A или аналоги)Критерии стандартной защиты:Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; постоянное усилие прижатия оголовья в диапазоне 9-12Н; отсутствие давления наголову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 31 дБ; предпочтительное использование элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются).Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Противошумные наушники со стандартным оголовьем(3М™ PELTOR™ X4A или аналоги)Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; постоянное усилие прижатия оголовья в диапазоне 9-12Н; отсутствие давления наголову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 31 дБ; предпочтительное использование оголовья, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются).Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №15:****Крем защитный гидрофильного действия**Крем в индивидуальной упаковке по 100 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь контроль первого вскрытия и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Крем должен образовывать защитный барьер на коже и обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладать высокими защитными свойствами.Защитный крем не должен содержать вещества, запрещенные к использованию, такие как силиконы, парабены, а также не должен содержать красителей и природных аллергенов, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 раздел 3.Крем должен содержать витаминный комплекс (E; B3; B6; B5 и C) и антиоксидант каскадного действия и для более эффективного восстановления от вредных факторов.Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.Срок годности не менее 30 мес.Защитные кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012**Крем защитный регенерирующий** Крем регенерирующий в индивидуальной упаковке по 100 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь контроль первого вскрытия и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Должен быстро впитываться в кожу, не оставлять жирных следов. Крем не должен содержать вещества, запрещенные к использованию, такие как силиконы, парабены, а также не должен содержать красителей и природных аллергенов, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 раздел 3.Крем должен содержать витаминный комплекс (E; B3; B6; B5 и C) и антиоксидант каскадного действия и для более эффективного восстановления от вредных факторов.Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.Срок годности не менее 30 мес.Регенерирующие кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012**Паста для кожи очищающая с натуральным абразивом.** Паста очищающая в индивидуальной упаковке по 200 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь контроль первого вскрытия и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Паста не должна сушить кожу, в состав должны входить ухаживающие компоненты, витамины и масла. Должна обладать высокими очищающими свойствами при минимальном расходе (2 мл), не должны содержать мыла, растворителей, парабенов, силикона и силиконосодержащих компонентов. Допускается содержание натуральных, не раздражающих кожу, абразивных компонентов (биоскрабы), подвергшихся антибактериальной обработке.Очищающие пасты должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность при многократном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Срок годности: не менее 30 мес.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012**Мыло туалетное** Мыло туалетное для мытья рук кусковое в индивидуальной упаковке по 100 г.Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28546-2002. |
| 7 | **Условия поставки****товара** | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, в том числе восстановлению, восстановлению потребительских свойств. Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. |
| 8 | **Требования по передаче документов при поставке товаров** | Поставка Товара до места передачи его Покупателя производится силами и за счет Поставщика.Поставка Товара считается выполненной после подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.Документы в комплекте:- сертификаты/декларации соответствия на средства индивидуальной защиты (заверенные копии);- товарная накладная (форма ТОРГ-12);- счет-фактура. |
| 9 | **Порядок оплаты** | Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на соответствующую партию Товара. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан-копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика.  |
| 10 | **Требования к качеству товара** | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными государственными стандартами (ГОСТ), Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", техническим условиям и иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара.  |
| 11 | **Особые условия** | Дата изготовления Товара должна быть не ранее 3 квартала 2023 года. |

# Состав предложения и требования к его оформлению

|  | Предложение Заявителя (**Форма № 1**). Итоговая стоимость товаров, указываемая в **Форме № 1**, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении (**Форма № 6**) |
| --- | --- |
|  | Анкета Заявителя (Форма № 2) |
|  | Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 2 года (**Форма № 4**) |
|  | Техническое предложение Заявителя по Отбору(**Форма № 5**) |
|  | Коммерческое предложение Заявителя (**Форма № 6**) |
|  | Справка о финансовом положении Заявителя и о деловой репутации (**Форма № 7**) |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия Устава Заявителя (либо нотариально заверенная копия) |
|  | Выписка из решения общего собрания учредителей (учредителя) или участников (участника) о назначении руководителя (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия свидетельства о постановке на налоговый учет (либо нотариально заверенная копия) |
|  | Справка из банка о том, что Заявитель не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» |
|  | Заверенные уполномоченным представителем Заявителя копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов (либо нотариально заверенные копии) |
|  | Информация о состоянии загруженности текущими проектами |
|  | Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) |
|  | Доверенность на представителя Заявителя, подтверждающая полномочия представлять Заявителя перед АО «Совэкс» при проведении настоящей процедуры Отбора, если документация от имени Заявителя подается в адрес Организатора Отбора лицом, не имеющим право действовать от имени Заявителя в силу закона. |
|  | Прочие документы, которые Заявитель посчитает необходимым включить в Предложение |
|  | Опись документов Предложения (**Форма № 8**) |
|  | Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения (**Форма № 8**), при этом **Опись документов размещается в конце сшитого пакета документов Предложения.** |
|  | **Предложение (полный комплект документов) должно быть представлено в оригинале, с приложением одной копии.** Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала. |
|  | Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия предложения помечается на первой странице «КОПИЯ» |
|  | Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2024-04-04/м/0. Заявитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35. |
|  | Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены Заявителем - физическим лицом (в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано \_\_\_\_ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание документов от лица Заявителя, и скреплена печатью.Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку оформления оригинала Предложения. |
|  | Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции.  |
|  | Заявитель должен поместить Предложение с необходимыми документами (сброшюрованный оригинал Предложения и сброшюрованная копия Предложения) в единый запечатанный конверт.На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2024-04-04/м/0. Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35. |
|  | При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. |
|  | Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. |
|  | Все документы, представляемые Заявителем в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия необходимости в заполнении или отсутствии испрашиваемой информации – указывается на отсутствие такой информации либо ставится прочерк. |
|  | При описании условий и предложений Заявитель должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции. |
|  | Сведения, которые содержатся в Предложении Заявителя, не должны допускать двусмысленных толкований. |
|  | Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. |
|  | Предложение на участие в Отборе, подготовленное Заявителем, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, должна быть составлена на русском языке. |
|  | Все суммы денежных средств, указанные в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. |
|  | Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Заявителю, кроме банковских гарантий, представленных Заявителем в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений). |
|  | Заявитель может изменить, дополнить или отозвать свое предложение после его подачи при условии, что Организатор отбора получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве предложения до истечения установленного в Извещении срока предоставления предложений. **Никакие изменения и дополнения к предложениям после окончания срока их представления не принимаются.** |
|  | В случае изменения предложения Заявитель должен оформить новое предложение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверты согласно пунктам 5.22 и 5.24 с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае ранее представленные конверты вскрываться не будут. |
|  | В случае дополнения к предложению Заявитель должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверт согласно пунктам 5.22 и 5.24 с надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления. |
|  | Уведомление об отзыве предложения может быть направлено в виде факсимильного сообщения с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица Участника отбора и полученным не позднее срока окончания приема предложений. |

# Формы для заполнения.

**Все формы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя.**

####

* 1. Форма № 1

Предложение

***/ составляется на фирменном бланке/***

Название организации:

Местонахождение

Телефон

Факс

Эл. Почта

Исх. №:

Кому

Уважаемые господа,

Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору контрагента, способного поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой

 (полное наименование и местонахождение)

предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:

1.1. Предлагаемая нами продукция будет соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.

1.2. Общая цена предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (цифрами и прописью)

1.3. Сроки поставки товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.4. Условия оплаты (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Настоящее предложение действует до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.

2. Мы предоставляем АО «Совэкс» полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.

3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:

 а) общей и административной:

ФИО

 Должность

 Телефон

 б) технической:

ФИО

 Должность

 Телефон

в) финансовой:

ФИО

 Должность

 Телефон

г) юридической:

ФИО

 Должность

 Телефон

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.

Приложения: согласно описи (форма № 10), на \_\_\_ листах.

Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью.

С уважением

ФИО

Должность

Телефон

Дата

* 1. Форма № 2

Анкета Заявителя

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Заявителя**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)** |  |
| **Краткое наименование организации** |  |
| **Место нахождение (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Адрес для корреспонденции** |  |
| **Телефон / факс / e-mail организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Руководителя организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера организации** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| **ОКВЭД (ОКОНХ)** |  |
| **ОКПО** |  |
| **ОКАТО** |  |
| **Платежные реквизиты** |
| **Российский банк (филиал иностранного банка в России)** |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Город банка** |  |
| **Расчетный счет организации*** **рублевый**
* **валютный**
 |  |
| **Корреспондентский счет** |  |
| **БИК банка** |  |
| **Иностранный банк** |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Страна и город банка** |  |
| **Получатель** |  |
| **Валютный счет получателя** |  |
| **Счет банка получателя** |  |
| **Банк корреспондент** |  |
| **SWIFT** |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 4

Опыт выполнения аналогичных договоров

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 2 года**.**

*Используйте отдельный лист для каждого договора (контракта), если возможно, приложите подтверждение успешного завершения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название договора |  |
| Страна |
| 2. | Название компании – другой стороны по договору |
| 3. | Адрес компании– другой стороны по договору |
| 4. | Типы работ (виды услуг) |
| 5. | Вид договора (Выбрать один)  Единичный подрядчик/поставщик Субподрядчик  |
| 6. | Общая стоимость договора (в указанных валютах при завершении или на день присуждения данного договора (ов). |
| 7. | Дата присуждения договора |
| Договорная дата завершения договора/срок исполнения |
| 8. | Фактическая дата исполнения договора |
| 9. | Продолжительность договора  месяцы / дни |
| 10. | Основные компоненты по которым несет ответственность Заявитель |
| Основные компоненты  | **Количество**  | **Объем**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 5

Техническое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое предложение Заявителя по Отбору организации,**

 **способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Требования Заказчика | Предложение Заявителя |
| 1 | Наличие лицензий и сертификатов (указать все, которые касаются исполнения договора) |   |
| 2 | Общий опыт услуг (указать кол-во лет) |   |
| 3 | В случаи привлечения сторонних организаций, представить все необходимые документы согласно требованиям документации данного отбора (указать сторонние организации) |   |
| 4 | Срок поставки товаров:ЛОТ №1 – август 2024 г.ЛОТ №2 – июнь 2024 г.ЛОТ №3 – август 2024 г.ЛОТ №4 – июнь 2024 г.ЛОТ №5 – июнь 2024 г.ЛОТ №6 – июнь 2024 г.ЛОТ №7 – июнь 2024 г.ЛОТ №8 – июнь 2024 г.ЛОТ №9 – июнь 2024 г.ЛОТ №10 – август 2024 г.ЛОТ №11 – июнь 2024 г.ЛОТ №12 – июнь 2024 г. Позиция «Перчатки краги трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие)» – август 2024 г.ЛОТ №13 – июнь 2024 г.ЛОТ №14 – июнь 2024 г.ЛОТ №15 (поставка осуществляется двумя партиями):Первая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – июнь 2024 г.Вторая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – август 2024 г. |   |
| 5 | Порядок оплаты: Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на соответствующую партию Товара. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан-копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика. |   |
| 6 | Гарантийный срок: дата изготовления Товара должна быть не ранее 3 квартала 2023 года. |  |
| 7 | Положительный опыт сотрудничества с организациями оказывающими услуги в области авиатопливообеспечения, торговлей нефтепродуктами (указать) |  |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на техническое задание отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой.

Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 6

Коммерческое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение Заявителя по Отбору организации, способной**

 **поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантирует поставку указанных в таблице видов товаров по договору поставки специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты с лотовой закупкой, заявленных в Отборе на следующих условиях оплаты проекта (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

и по следующей стоимости (договорной цене):

|  |
| --- |
| **Коммерческое предложение на поставку товаров**  |
| № п/п | Наименование товаров | Стоимость без учета НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| **1** |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| n |  |  |  |
| **Итого** |  |  |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание к отбору организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Заявитель указывает о своем согласии с финансовыми условиями Организатора отбора.

Заявитель должен предоставить полный перечень товаров, предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице.

- Заявитель заполняет столбец №4 таблицы;

- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Заявителя;

- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Заявителя на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

* 1. Форма № 7

**Справка о финансовом положении Заявителя**

**Справка о деловой репутации Заявителя**

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о финансовом положении Заявителя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Финансовые сведения****(в валюте отчетности)** | **По факту за последние два года** | **Прогноз на следующий год** |
|  |  |  |
| 1. | Выручка организации (нетто) (за вычетом НДС и обязательных платежей) |  |  |  |
| 2. | Валюта баланса |  |  |  |
| 3. | Оборотные средства |  |  |  |
| 4. | Запасы |  |  |  |
| 5. | Кредиторская задолженность |  |  |  |
| 6. | Прибыль до уплаты налогов |  |  |  |
| 7. | Прибыль после уплаты налогов |  |  |  |
| 8. | Краткосрочные обязательства |  |  |  |
| 9. | Капитал и резервы |  |  |  |
| 10. | Внеоборотные активы |  |  |  |

**Справка о деловой репутации Заявителя**

**(участие в судебных разбирательствах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год** | **Наименование контрагента (оппонента)** | **Основание и предмет спора** | **Наименование судебного органа** | **Место разбирательства** | **Оспариваемая сумма, валюта** | **Решение в пользу или против Участника** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Заявитель предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 8

Опись документов Предложения

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых для участия в отборе организации, способной

 поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной

 защиты с лотовой закупкой

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Заявителя) подтверждает, что для участия в отборе организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой (Реестровый номер процедуры: 2024-04-04/м/0) направляются нижеперечисленные документы:

| **№№ п\п** | **Наименование документов** | **Страницы** **с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО листов:** |  |

**Заявитель/уполномоченный**

**представитель Заявителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность – полностью) (подпись) (Ф.И.О.)