***АО «СОВЭКС»***

**Реестровый номер процедуры: 2018-01-03/м/0**

**Инструкция по участию в**

**процедуре отбора организации, способной поставить** **средства**

**индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Дата начала приема предложений: 01.02.2018

Дата окончания приема предложений: 15.02.2018

Контактная информация организатора отбора:

Акционерное общество «Совэкс»

196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35

Секретарь Конкурсной комиссии: Куприянов Д.В.

*Санкт-Петербург**2018*

# Общая информация по отбору

* 1. Наименование товаров: средства индивидуальной защиты.
  2. Сроки поставки товаров: согласно п.4 Технического задания.
  3. Место поставки товаров: 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, АО «Совэкс».
  4. Основные требования к товарам: строгое соответствие техническому заданию.
  5. Предложение заявителя должно отражать стоимость в рублях Российской Федерации с учётом НДС.
  6. Подробные требования к товарам содержатся в техническом задании (раздел 4 настоящей Инструкции).
  7. Критерии определения победителя:
* Качественные характеристики предлагаемых товаров.
* Стоимость товаров.
* Порядок оплаты товаров.
* Квалификация.
* Гарантийные показатели. Срок гарантийного обслуживания.
* Опыт.

# Требования к Заявителю

* 1. Не проведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя банкротом, отсутствие процедур банкротства, наблюдения.
  2. Неприостановление деятельности Заявителя на день подачи предложения на участие в Отборе.
  3. В случае если Заявитель является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
  4. В случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.
  5. В случае если Заявитель является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
  6. Заявитель должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы.
  7. Степень загруженности Заявителя текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения/оказания планируемых по итогам Отбора работ/услуг без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
  8. Заявитель должен быть платежеспособным.

# Условия проведения Отбора

Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Заявитель, тем самым, соглашается со следующими условиями:

* 1. Все затраты, понесенные Заявителем в результате подготовки предложения, являются затратами Заявителя и не подлежат компенсации АО «Совэкс» (далее также Организатор Отбора) ни при каких обстоятельствах.
  2. Заявитель направляет в адрес Организатора Отбора Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией. В составе Предложения Заявитель, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию.
  3. Организатор Отбора проводит процедуру вскрытия поступивших от Заявителей конвертов с Предложениями.
  4. Заявитель, подавший свое Предложение установленным в настоящей Инструкции порядком, вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями в месте и сроки, указанные в Информационном письме, если право присутствия на процедуре прямо указано в Информационном письме. Для участия в заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями Заявитель не менее чем за 2 (два) рабочих дня предоставляет в электронном виде в адрес Организатора отбора письмо с указанием паспортных данных своего представителя и приложением копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Оригинал доверенности может быть включен в состав Предложения, либо быть передан Организатору отбора непосредственно на заседании.
  5. Подача предложения Заявителем не должна быть истолкована как намерение или обязательство Организатора Отбора, выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также в связи с направлением Заявителем в адрес Организатора отбора Предложения.
  6. В рамках рассмотрения предложений, Организатор Отбора вправе адресовать Заявителю запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения.
  7. Участники Отбора вправе ознакомиться с решениями, принятыми Организатором Отбора, направив официальный письменный запрос в адрес Организатора соответствующего Отбора. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в адрес данного Участника направляется ответ на поступивший запрос.
  8. Организатор Отбора вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема Предложений.
  9. Организатор Отбора вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями.
  10. Организатор Отбора не предоставляет банковских гарантий и аккредитивов при заключении договора.

# Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Характеристика данных, требования** | | |
| 1 | **Заказчик** | АО «Совэкс», г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 | | |
| 2 | **Место поставки** | г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 | | |
| 3 | **Категории товара** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот № 1 - «Поставка костюмов** **летних и зимних»** | | |
| 1. Костюм летний 44-46 158-164 | комплект | 11 |
| 2. Костюм летний 44-46 170-176 | комплект | 15 |
| 3. Костюм летний 48-50 158-164 | комплект | 2 |
| 4. Костюм летний 48-50 170-176 | комплект | 30 |
| 5. Костюм летний 48-50 182-188 | комплект | 6 |
| 6. Костюм летний 52-54 158-164 | комплект | 5 |
| 7. Костюм летний 52-54 170-176 | комплект | 20 |
| 8. Костюм летний 52-54 182-188 | комплект | 14 |
| 9. Костюм летний 56-58 170-176 | комплект | 6 |
| 10. Костюм летний 56-58 182-188 | комплект | 2 |
| 11. Костюм летний 60-62 170-176 | комплект | 4 |
| 12. Костюм летний 60-62 182-188 | комплект | 2 |
| 13. Костюм летний 64-66 170-176 | комплект | 2 |
| 14. Костюм зимний 44-46 158-164 | комплект | 3 |
| 15. Костюм зимний 44-46 170-176 | комплект | 7 |
| 16. Костюм зимний 48-50 158-164 | комплект | 1 |
| 17. Костюм зимний 48-50 170-176 | комплект | 4 |
| 18. Костюм зимний 48-50 182-188 | комплект | 5 |
| 19. Костюм зимний 52-54 158-164 | комплект | 2 |
| 20. Костюм зимний 52-54 170-176 | комплект | 6 |
| 21. Костюм зимний 52-54 182-188 | комплект | 4 |
| 22. Костюм зимний 60-62 170-176 | комплект | 1 |
| **Лот № 2 - «Поставка футболок х/б»** | | |
| 1. Футболка х/б 40-42 158-164 | шт. | 4 |
| 2. Футболка х/б 44-46 182-188 | шт. | 44 |
| 3. Футболка х/б 48-50 182-188 | шт. | 126 |
| 4. Футболка х/б 52-54 182-188 | шт. | 96 |
| 5. Футболка х/б 56-58 182-188 | шт. | 18 |
| 6. Футболка х/б 60-62 182-188 | шт. | 16 |
| 7. Футболка х/б 64-66 182-188 | шт. | 2 |
| **Лот № 3 - «Поставка жилетов сигнальных»** | | |
| 1. Жилет сигнальный 44-46 | шт. | 46 |
| 2. Жилет сигнальный 48-50 | шт. | 100 |
| 3. Жилет сигнальный 52-54 | шт. | 120 |
| 4. Жилет сигнальный 56-58 | шт. | 15 |
| 5. Жилет сигнальный 64-66 | шт. | 4 |
| **Лот № 4 - «Поставка плащей сигнальных для защиты от воды»** | | |
| 1. Плащ сигнальный 48-50 170-176 | шт. | 3 |
| 2. Плащ сигнальный 52-54 170-176 | шт. | 5 |
| 3. Плащ сигнальный 52-54 182-188 | шт. | 2 |
| 4. Плащ сигнальный 64-66 170-176 | шт. | 2 |
| **Лот № 5 - «Поставка перчаток, шапок вязанных, наколенников, рукавиц, касок, защитных очков»** | | |
| 1. Перчатки-краги с нитриловым покрытием ладони р. 9 | пара | 108 |
| 2. Перчатки-краги с нитриловым покрытием ладони р. 10 | пара | 192 |
| 3. Перчатки-краги с нитриловым покрытием ладони р. 11 | пара | 1632 |
| 4. Перчатки трикотажные точечные покрытие (10 класс) | пара | 2400 |
| 5. Нарукавники виниловые влагоустойчивые | пара | 10 |
| 6. Перчатки нитриловые общего назначения р. М | упак. | 10 |
| 7. Рукавицы меховые универсальные р. 27 | пара | 92 |
| 8. Перчатки трикотажные с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида (ПВХ) оранжевого цвета и манжетой в виде жесткой краги р. 10 | пара | 450 |
| 9. Наколенники | пара | 14 |
| 10. Шапка вязанная | шт. | 99 |
| 11. Каска защитная общего назначения с храповиком | шт. | 15 |
| 12. Очки защитные открытого типа | шт. | 170 |
| **Лот № 6 - «Поставка средств индивидуальной защиты для работников лаборатории»** | | |
| 1. Халат женский «Эврика» 80-84 158-164 | шт. | 4 |
| 2. Халат женский «Эврика» 88-92 158-164 | шт. | 4 |
| 3. Халат женский «Эврика» 120-124 170-176 | шт. | 2 |
| 4. Брюки женские «Эврика» 80-84 158-164 | шт. | 4 |
| 5. Брюки женские «Эврика» 88-92 158-164 | шт. | 4 |
| 6. Брюки женские «Эврика» 120-124 170-176 | шт. | 2 |
| 7. Халат женский 52-54 158-164 | шт. | 2 |
| 8. Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый PVC-45G | шт. | 5 |
| **Лот № 7 - «Поставка средств индивидуальной защиты для электрогазосварщика»** | | |
| 1. Костюм сварщика летний 52-54 170-176 | комплект | 1 |
| 2. Перчатки-краги р. 10 | пара | 6 |
| **Лот № 8 - «Поставка защитной обуви»** | | |
| 1. Сапоги ПВХ МБС Жн р. 38 | пара | 2 |
| 2. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 41 | пара | 13 |
| 3. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 42 | пара | 32 |
| 4. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 43 | пара | 21 |
| 5. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 44 | пара | 17 |
| 6. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 45 | пара | 3 |
| 7. Сапоги ПВХ МБС Мж р. 46 | пара | 1 |
| 8. Полуботинки Жн р.36 | пара | 2 |
| 9. Полуботинки Жн р.38 | пара | 4 |
| 10. Полуботинки Жн р.39 | пара | 1 |
| 11. Полуботинки Мж р.41 | пара | 15 |
| 12. Полуботинки Мж р.42 | пара | 24 |
| 13. Полуботинки Мж р.43 | пара | 25 |
| 14. Полуботинки Мж р.44 | пара | 14 |
| 15. Полуботинки Мж р.45 | пара | 5 |
| 16. Полуботинки Мж р.46 | пара | 2 |
| 17. Туфли женские «Сальма» (SALMA) р. 36 | пара | 2 |
| 18. Туфли женские «Сальма» (SALMA) р. 37 | пара | 2 |
| 19. Туфли-сабо женские «Дориа» (DORIA) р. 36 | пара | 2 |
| 20. Туфли-сабо женские «Дориа» (DORIA) р. 40 | пара | 1 |
| 21. Ботинки утепленные Жн р. 38 | пара | 3 |
| 22. Ботинки утепленные Жн р. 40 | пара | 1 |
| 23. Ботинки утепленные Мж р. 41 | пара | 10 |
| 24. Ботинки утепленные Мж р. 41 | пара | 28 |
| 25. Ботинки утепленные Мж р. 43 | пара | 18 |
| 26. Ботинки утепленные Мж р. 44 | пара | 8 |
| **Лот № 9 - «Поставка смывающих и обезвреживающих средств»** | | |
| 1. Мыло туалетное 200 г. | шт. | 1660 |
| 2. Крем защитный гидрофильный 100 мл. | шт. | 1432 |
| 3. Крем защитный регенерирующий 100 мл. | шт. | 1432 |
| 4. Паста очищающая 200 мл. | шт. | 1448 |
| **Лот № 10 - «Поставка белья нательного утепленного»** | | |
| 1. Белье нательное утепленное 44-46 158-164 | комплект | 7 |
| 2. Белье нательное утепленное 44-46 170-176 | комплект | 17 |
| 3. Белье нательное утепленное 48-50 158-164 | комплект | 3 |
| 4. Белье нательное утепленное 48-50 170-176 | комплект | 34 |
| 5. Белье нательное утепленное 48-50 182-188 | комплект | 13 |
| 6. Белье нательное утепленное 52-54 158-164 | комплект | 3 |
| 7. Белье нательное утепленное 52-54 170-176 | комплект | 24 |
| 8. Белье нательное утепленное 52-54 182-188 | комплект | 21 |
| 9. Белье нательное утепленное 56-58 170-176 | комплект | 6 |
| 10. Белье нательное утепленное 56-58 182-188 | комплект | 2 |
| 11. Белье нательное утепленное 60-62 170-176 | комплект | 3 |
| 12. Белье нательное утепленное 60-62 182-188 | комплект | 1 |
| 13. Белье нательное утепленное 64-66 182-188 | комплект | 1 |
| 4 | **Сроки поставки** | Лот № 1 (поставка осуществляется двумя партиями):  Костюмы летние - с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Костюмы зимние - с 03.09.2018 г. по 25.09.2018 г.  Лот №№ 2,3,4 - с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Лот № 5 (поставка осуществляется двумя партиями):  Позиции №№ 1,2,3,4,5,6 - с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Позиции №№ 7,8,9,10,11,12 - с 03.09.2018 г. по 25.09.2018 г.  Лот №№ 6,7 - с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Лот № 8 (поставка осуществляется двумя партиями):  Обувь летняя - с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Обувь утепленная - с 03.09.2018 г. по 25.09.2018 г.  Лот № 9 (поставка осуществляется двумя партиями):  Первая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – с 15.03.2018 г. по 25.04.2018 г.  Вторая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – с 03.09.2018 г. по 25.09.2018 г.  Лот № 10 - с 03.09.2018 г. по 25.09.2018 г. | | |
| 5 | **Требования к**  **поставщику** | Поставщик должен иметь документы, подтверждающие данный вид деятельности | | |
| 6 | **Требования к товару** | * наличие сертификатов соответствия на продукцию, или иных документов, подтверждающих качество ТМЦ с оригинальной печатью организации и отметкой копия верна; * поставленный товар должен соответствовать действующим ГОСТам и ТУ; * ТМЦ должны быть упакованы так, чтобы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу Заказчика и сохраняли свои потребительские свойства.   **Требования к Лот № 1:**  **Костюм летний** (Мегатек-2 или аналогичные модели): состоит из куртки и брюк/полукобинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Ткань антистатичная, огнестойкая, с повышенным содержанием хлопка (не менее 75% хлопка, от 1% антистатическая нить; с огнестойкой отделкой, плотность ткани не менее 230 г/кв.м.  **Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см,  **Цвет:** синий, отделка – васильковый, серебристый и красный.  Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 27575-87  **Костюм зимний** (Мегатек-2 или аналогичные модели): состоит из куртки с капюшоном, полукомбинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Наличие условного обозначения класса защиты от пониженных температур в товарном коде соответственно ГОСТ Р 12.4.236  Ткань с антистатической волоконной нитью и огнестойкой отделкой, с масло и водоотталкивающей отделкой, (содержание хлопка - не менее 75%, нейлон – 8%, с добавлением антистатического волокна от 1%, плотность не менее 230 г/м2)  **Ветрозащитная ткань:** 100% полиэстер.  **Утеплитель:** 100% полиэстер, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м.  Куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.  **Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см.  Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 2:**  **Футболка:** универсальная модель. Ткань с содержанием хлопка не менее 95%, плотность – не менее 180 г/м2.  Логотип «СОВЭКС» на спине, спереди на левой стороне футболки. Цвет: темно-синий. Логотип наносится методом нашивки, шелкографии или трафаретной печати.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 3:**  **Жилет сигнальный** (Габарит или аналогичные модели): ткань – полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Возможность использования поверх зимней специальной одежды/  Цвет: флуоресцентный желтый.  Логотип Fuelling Company SOVEX на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 4:**  **Плащ сигнальный** (Абсолют или аналогичные модели): ткань - нейлон, мембранная, ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м.  Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.  Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости.  Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим.  Логотип Fuelling Company SOVEX на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 5:**  **Перчатки-краги с нитриловым покрытием ладони** (Ansell Hycron 27-607) с короткой жесткой крагой.  Маслостокость: отсутствие просачивания и изменение массы не более 3% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 7 дней. Бензостойкость: отсутствие просачивания и изменение массы не более 20% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Кислотостойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в кислоте концентрации 40%. Щелочностойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в щелочи концентрации 40%.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Перчатки трикотажные точечные покрытие (10 класс):** перчатки пятипалые с трикотажными манжетами и полимерным ладонным ПВХ покрытием. Длина перчаток 240…280 мм. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износоустойчивость 2; Устойчивость к разрезам 1; Прочность на разрыв 4; Устойчивость к проколу х.  Класс вязки: 10  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Нарукавники** (Ansell VCB-8-HS)**:** защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Нарукавники стачные по боковому срезу. Длина нарукавников 460 мм. Толщина 0,203. Для защиты от кислот и щелочей, МБС до 70%. Основа: поливинилхлорид 100%. Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Стойкость к пищевым продуктам (полиэтилен). Особая механическая прочность (истирание и натяжение).  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Перчатки нитриловые общего назначения** (Kimberly Kleenguard G10)**:** тонкие нитриловые перчатки с рельефной поверхностью пальцев  Размер М, упаковка по 50 пар  Толщина: 0,16 мм.  Длина: 240 мм.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Рукавицы меховые:** изготавливаются из прочной хлопчатобумажной ткани (плотность 300 г/м2). Подкладка – натуральный мех  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Перчатки трикотажные с полным покрытием из эластичного морозостойкого поливинилхлорида (ПВХ) оранжевого цвета и манжетой в виде жесткой краги** (Бис Норд КП): изготавливаются с гладкой или текстурной поверхностью. Длина: 265 мм (гладкая поверхность и манжета) и 290 мм (рельефная поверхность и крага). Обязательно наличие пеноизоляции или фетровой изоляции. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид с добавлением латекса. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000); устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0); прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н); устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н). Температурный режим эксплуатации: 0ºС … –30ºС.  Сохранение заявленных защитных свойств при температурах не ниже –30ºС  Маслостокость: отсутствие просачивания и изменение массы не более 3% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Бензостойкость: отсутствие просачивания и изменение массы не более 20% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Кислотостойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в кислоте концентрации 40%. Щелочностойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в щелочи концентрации 40%.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Наколенники:** из материала ЭВА.  **Шапка вязаная:** изготавливается из трикотажного полотна, методом круговой вязки, возможен вариант изготовления из флиса. Не имеет швов, или выполнена по технологии "гладкий шов". С обязательным подгибом. Плотность не менее 240 г/м2.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Каска защитная общего назначения с храповиком** (Uvex «Эйрвинг» или аналогичные модели): критерии интенсивной защиты:  Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена, полипропилена или поликарбоната.  Вес до 500 гр.  Оголовье из текстильных лент на 6, 8 точках крепления.  Легкая регулировка по размеру головы. Оголовье с механическим поворотным регулятором или оснащенное системой "Easy Push".  Каска должна иметь: достаточное для вентиляции пространство над головой; карманы для крепления наушников, щитков.  Каска в комплекте должна иметь регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове.  Цвет каски: белый  Логотип СОВЭКС на правой и Логотип SOVEX левой части каски, логотип по центру (размер 3 см×4 см).  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Защитные очки открытые** (Uvex «Визитор» ): ударопрочные линзы из поликарбоната должны иметь: асферическую форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс - 1; специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и линз. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей.  Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз при их использовании в течение всей рабочей смены.  Ударная прочность не менее F (45 м/с), регулировка дужек по длине и углу (либо эластичное оголовье). Боковая защита глаз за счет изгиба линзы. Поликарбонат с покрытиями от запотевания, царапин. Вес не более 30 г. Оптический класс 1 (0,00 Диоптрий - уровень сотых)  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 6:**  **Халат женский «Эврика»:** халат полуприлегающего силуэта с рельефами, с центральной потайной застежкой на кнопки, с накладными карманами, со шлицей на спинке и хлястиками на потайных кнопках для регулирования объема.  Ткань:  смесовая (содержание хлопка не менее 30% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 170 г/кв.м  Цвет: голубой.  Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне, белого цвета нанесен нашивкой.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Брюки женские «Эврика»:** брюки с застежкой на молнию и пуговицу, с кокеткой сзади. Пояс со шлевками для ремня и эластичной тесьмой сбоку для регулирования объема. Накладные карманы: два боковых и два задних.  Ткань:  смесовая (содержание хлопка не менее 30% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 170 г/кв.м  Цвет: голубой.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Халат женский** **«Бьянка-2»:** халат полуприлегающего силуэта, с продольными рельефами, с застежкой на кнопки, с английским воротником, с накладными боковыми и нагрудным карманами, с рукавами 3/4 на манжетах, со шлицей на спинке. Заниженная талия с имитацией пояса со шлевками.  Ткань:«Старлайт», смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) со стретч-эффектом, плотность 205 г/кв.м.  Цвет: белый, отделка – бирюзовая тесьма.  Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне, синего цвета нанесен нашивкой.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый PVC-45G** (Ansell): фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усиленны. Длина фартука 120 см, ширина 90 см.  Ткани и материалы: основа - 100% поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 0,508 мм.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 7**  **Костюм сварщика летний**: куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы, с боковыми карманами. Воротник и внутренний напульсник рукава из ткани «Молескин» (100% хлопок), обладающей огнеупорными свойствами. Брюки с подкладкой из бязи, с откидывающейся передней частью, с карманами в боковых швах. Основные швы куртки и брюк с использованием ниток из арамидных волокон.  Материал**:**cпилок 1,2–1,4 мм, воротник и внутренние напульсники рукава из ткани «Молескин» (100% хлопок), обладающей огнеупорными свойствами.  Цвет**:** черный.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Перчатки-краги:** обеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию. Обеспечивают защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1–1,3 мм, внутри – мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont).  Длина:380 мм.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 8**  **Сапоги ПВХ МБС:** сапоги литые из полимерного материала изготовленные методом двухкомпонентного литья с подноском из металла или поликарбоната. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, стельку для защиты от проколов. По необходимости могут дополнительно комплектоваться вставным утепляющим чулком.  Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный толщиной не менее 1,8 мм. Длина голенища – 38 см. Подошва: толщина подошвы вместе с рифом должна быть: в носочной части не менее 10 мм. В каблучной части не менее 20 мм.  Подносок: поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Полуботинки** (Неогард-лайт или аналогичные модели): кожаные ботинки на шнурках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Ботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.  Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 2мм.  Подошва: полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Коэффициент скольжения при 0 С на асфальте не менее 0,28.  Подносок: поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 28507-99  **Туфли женские «Сальма» (SALMA):**  Верх обуви: натуральная кожа.  Регулируемый ремешок и задник.  Подкладка: CoolMax.  Стелька: вкладная Oxyfoam.  Подошва: промежуточный слой – ЭВА, ходовой слой – резина.  Метод крепления: клеевой.  Цвет: белый с голубым.  Антистатичность: ESD (100 кОм < R < 35 МОм).  Сопротивление скольжению: Сж (SRC).  Каблук: 4 см.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Туфли женские «Дориа» (DORIA):**  Верх обуви: натуральная кожа.  Подкладка: CoolMax.  Стелька: вкладная Oxyfoam.  Подошва: промежуточный слой – ЭВА, ходовой слой – резина.  Метод крепления: клеевой.  Цвет: белый с голубым.  Антистатичность: ESD (100 кОм < R < 35 МОм).  Сопротивление скольжению: Сж (SRC).  Каблук: 4 см.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Ботинки утепленные** (Неогард или аналогичные модели):материал верха: из нефтемаслостойкого, износоустойчивого и морозостойкого полиуретана (толщина стенок голенища 5мм), возможно комбинирование с кожей, с низким коэффициентом теплопроводности.  Подошва: Самоочищающийся протектор из термополиуретана и резины со специальным рисунком, обеспечивающим надежное сцепление с мокрыми и масляными поверхностями, может дополнительно комплектоваться шипами противоскольжения.  Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5мм.  Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Утеплитель: многослойный фольгированный вкладной чулок из натуральных или синтетических утепляющих материалов с температурным режимом носки до –60С.  Коэффициент трения скольжения при температуре -50 градусов цельсия должен быть не ниже 0,32. SRA и/или SRB  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Требования к Лот № 9**  **Мыло туалетное 200 гр.**: мыло туалетное для мытья рук кусковое в индивидуальной упаковке по 200 г.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  **Крем защитный гидрофильный 100 мл.:** крем защитный гидрофильного действия в индивидуальной упаковке по 100 мл.  Крем должен образовывать защитный барьер на коже и обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладать высокими защитными свойствами.  Защитный крем не должен содержать силикона или его производных.  Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.  Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта, что увеличивает срок годности продуктов до 30 месяцев.  Защитные кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.  Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012  **Крем защитный регенерирующий 100 мл.:** крем регенерирующий в индивидуальной упаковке по 100 мл.  Крем не должен содержать силикона (или его производных), должен легко наноситься, быстро впитываться и не оставлять жировой пленки.  Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензонат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.  Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта, что увеличивает срок годности продуктов до 30 месяцев.  Регенерирующие кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.  Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012  **Паста очищающая 200 мл.:** паста очищающая в индивидуальной упаковке по 200 мл.  Не должны содержать мыла, вредных органических растворителей, силикона (или его производных). В очищающих пастах допускается содержание не раздражающих кожу растворителей натурального происхождения и растворителей на эфирной основе (двухосновные эфиры кислот).  В очищающих пастах допускается содержание гипоаллергенных абразивных веществ (биоскрабы).  Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.  Очищающие пасты должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность при многократном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.  Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012  **Требования к Лот № 10**  **Белье нательное утепленное:** состоит из рубахи и кальсон. Рубашка с горловиной с высоким воротом и застежкой-молнией для проветривания при необходимости или с круглой горловиной. Манжеты и резинки с добавлением эластана для высокой эластичности. Широкая резинка в талии кальсон с добавлением эластана для высокой эластичности. Внутренний слой - трикотаж вязаный методом кольцевой вязки на основе хлопчатобумажной пряжи, Содержание шерсти - не менее 50%, плотность ткани - не менее 185 г/м2.  Обязательная сертификация на соответствие:  ТР ТС 019/2011 | | |
| 7 | **Условия поставки**  **товара** | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, в том числе восстановлению, восстановлению потребительских свойств.  Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).  Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. | | |
| 8 | **Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров** | Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика.  Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.  Документы в комплекте:  - сертификаты/декларации соответствия на средства индивидуальной защиты (заверенные копии);  - товарная накладная (форма ТОРГ-12) | | |
| 9 | **Порядок оплаты** | Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.  Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан - копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика. | | |
| 10 | **Требования к качеству товара** | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными государственными стандартами (ГОСТ), Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", техническим условиям и иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара. | | |

# Состав предложения и требования к его оформлению

|  | Предложение Заявителя (**Форма № 1**). Итоговая стоимость товаров, указываемая в **Форме № 1**, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении (**Форма № 6**) | |
| --- | --- | --- |
|  | Анкета Заявителя (Форма № 2) | |
|  | Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 2 года (**Форма № 4**) | |
|  | Техническое предложение Заявителя по Отбору(**Форма № 5**) | |
|  | Коммерческое предложение Заявителя (**Форма № 6**) | |
|  | Справка о финансовом положении Заявителя и о деловой репутации (**Форма № 7**) | |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) | |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия Устава Заявителя (либо нотариально заверенная копия) | |
|  | Выписка из решения общего собрания учредителей (учредителя) или участников (участника) о назначении руководителя (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) | |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия свидетельства о постановке на налоговый учет (либо нотариально заверенная копия) | |
|  | Справка из банка о том, что Заявитель не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» | |
|  | Заверенные уполномоченным представителем Заявителя копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов (либо нотариально заверенные копии) | |
|  | Информация о состоянии загруженности текущими проектами | |
|  | Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) | |
|  | Доверенность на представителя Заявителя, подтверждающая полномочия представлять Заявителя перед АО «Совэкс» при проведении настоящей процедуры Отбора, если документация от имени Заявителя подается в адрес Организатора Отбора лицом, не имеющим право действовать от имени Заявителя в силу закона. | |
|  | Прочие документы, которые Заявитель посчитает необходимым включить в Предложение | |
|  | Опись документов Предложения (**Форма № 8**) | |
|  | Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения (**Форма № 8**), при этом **Опись документов размещается в конце сшитого пакета документов Предложения.** |
|  | **Предложение (полный комплект документов) должно быть представлено в оригинале, с приложением одной копии.** Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала. |
|  | Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия предложения помечается на первой странице «КОПИЯ» |
|  | Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставитьсредства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2018-01-03/м/0. Заявитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35. |
|  | Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены Заявителем - физическим лицом (в том числе на прошивке).  Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано \_\_\_\_ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание документов от лица Заявителя, и скреплена печатью.  Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку оформления оригинала Предложения. |
|  | Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции. | |
|  | Заявитель должен поместить Предложение с необходимыми документами (сброшюрованный оригинал Предложения и сброшюрованная копия Предложения) в единый запечатанный конверт.  На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2018-01-03/м/0. Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35. | |
|  | При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. | |
|  | Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. | |
|  | Все документы, представляемые Заявителем в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия необходимости в заполнении или отсутствии испрашиваемой информации – указывается на отсутствие такой информации либо ставится прочерк. | |
|  | При описании условий и предложений Заявитель должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции. | |
|  | Сведения, которые содержатся в Предложении Заявителя, не должны допускать двусмысленных толкований. | |
|  | Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. | |
|  | Предложение на участие в Отборе, подготовленное Заявителем, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, должна быть составлена на русском языке. | |
|  | Все суммы денежных средств, указанные в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. | |
|  | Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Заявителю, кроме банковских гарантий, представленных Заявителем в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений). | |
|  | Заявитель может изменить, дополнить или отозвать свое предложение после его подачи при условии, что Организатор отбора получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве предложения до истечения установленного в Извещении срока предоставления предложений.  **Никакие изменения и дополнения к предложениям после окончания срока их представления не принимаются.** | |
|  | В случае изменения предложения Заявитель должен оформить новое предложение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверты согласно пунктам 5.22 и 5.24 с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае ранее представленные конверты вскрываться не будут. | |
|  | В случае дополнения к предложению Заявитель должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверт согласно пунктам 5.22 и 5.24 с надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления. | |
|  | Уведомление об отзыве предложения может быть направлено в виде факсимильного сообщения с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица Участника отбора и полученным не позднее срока окончания приема предложений. | |

# Формы для заполнения.

**Все формы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя.**

#### 

* 1. Форма № 1

Предложение

***/ составляется на фирменном бланке/***

Название организации:

Местонахождение

Телефон

Факс

Эл. Почта

Исх. №:

Кому

Уважаемые господа,

Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору контрагента, способного поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой

(полное наименование и местонахождение)

предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:

1.1. Предлагаемые нами, продукция, работы и услуги будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.

1.2. Общая цена предложения. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

1.3. Сроки поставки товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.4. Условия оплаты (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Настоящее предложение действует до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.

2. Мы предоставляем АО «Совэкс» полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.

3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:

а) общей и административной:

ФИО

Должность

Телефон

б) технической:

ФИО

Должность

Телефон

в) финансовой:

ФИО

Должность

Телефон

г) юридической:

ФИО

Должность

Телефон

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.

Приложения: согласно описи (форма № 10), на \_\_\_ листах.

Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью.

С уважением

ФИО

Должность

Телефон

Дата

* 1. Форма № 2

Анкета Заявителя

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Заявителя**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)** |  |
| **Краткое наименование организации** |  |
| **Место нахождение (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Адрес для корреспонденции** |  |
| **Телефон / факс / e-mail организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Руководителя организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера организации** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| **ОКВЭД (ОКОНХ)** |  |
| **ОКПО** |  |
| **ОКАТО** |  |
| **Платежные реквизиты** | |
| **Российский банк (филиал иностранного банка в России)** | |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Город банка** |  |
| **Расчетный счет организации**   * **рублевый** * **валютный** |  |
| **Корреспондентский счет** |  |
| **БИК банка** |  |
| **Иностранный банк** | |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Страна и город банка** |  |
| **Получатель** |  |
| **Валютный счет получателя** |  |
| **Счет банка получателя** |  |
| **Банк корреспондент** |  |
| **SWIFT** |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 4

Опыт выполнения аналогичных договоров

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 2 года**.**

*Используйте отдельный лист для каждого договора (контракта), если возможно, приложите подтверждение успешного завершения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Название договора |  | | |
| Страна | | | |
| 2. | Название компании – другой стороны по договору | | | |
| 3. | Адрес компании– другой стороны по договору | | | |
| 4. | Типы работ (виды услуг) | | | |
| 5. | Вид договора (Выбрать один)    Единичный подрядчик/поставщик Субподрядчик | | | |
| 6. | Общая стоимость договора (в указанных валютах при завершении или на день присуждения данного договора (ов). | | | |
| 7. | Дата присуждения договора | | | |
| Договорная дата завершения договора/срок исполнения | | | |
| 8. | Фактическая дата исполнения договора | | | |
| 9. | Продолжительность договора  месяцы / дни | | | |
| 10. | Основные компоненты по которым несет ответственность Заявитель | | | |
| Основные компоненты | | **Количество** | **Объем** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 5

Техническое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое предложение Заявителя по Отбору организации, способной**

**поставить** **средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Требования Заказчика | Предложение Заявителя |
| 1 | Наличие лицензий и сертификатов (указать все, которые касаются исполнения договора) |  |
| 2 | Общий опыт услуг (указать кол-во лет) |  |
| 3 | В случаи привлечения сторонних организаций, представить все необходимые документы согласно требованиям документации данного отбора (указать сторонние организации) |  |
| 4 | Срок поставки товаров: согласно п.4 Технического задания (указать) |  |
| 5 | Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.  Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан - копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика.  (указать свои условия) |  |
| 6 | Гарантийный срок (указать). |  |
| 7 | Положительный опыт сотрудничества с организациями оказывающими услуги в области авиатопливообеспечения, торговлей нефтепродуктами (указать) |  |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на техническое задание отбора организации, способной поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой.

Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 6

Коммерческое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение Заявителя по Отбору организации, способной**

**поставить** **средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантирует поставку указанных в таблице видов товаров по договору поставки средств индивидуальной защиты, заявленного в Отборе на следующих условиях оплаты проекта (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

и по следующей стоимости (договорной цене):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коммерческое предложение на поставку товаров** | | | |
| № п/п | Наименование товаров | Стоимость без учета НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| **1** |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| n |  |  |  |
| **Итого** | |  |  |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание к отбору организации, способной поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Заявитель указывает о своем согласии с финансовыми условиями Организатора отбора.

Заявитель должен предоставить полный перечень товаров, предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице.

- Заявитель заполняет столбец №4 таблицы;

- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Заявителя;

- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Заявителя на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

* 1. Форма № 7

График финансирования

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о финансовом положении Заявителя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Финансовые сведения**  **(в валюте отчетности)** | **По факту за последние два года** | | **Прогноз на следующий год** |
|  |  |  |
| 1. | Выручка организации (нетто) (за вычетом НДС и обязательных платежей) |  |  |  |
| 2. | Валюта баланса |  |  |  |
| 3. | Оборотные средства |  |  |  |
| 4. | Запасы |  |  |  |
| 5. | Кредиторская задолженность |  |  |  |
| 6. | Прибыль до уплаты налогов |  |  |  |
| 7. | Прибыль после уплаты налогов |  |  |  |
| 8. | Краткосрочные обязательства |  |  |  |
| 9. | Капитал и резервы |  |  |  |
| 10. | Внеоборотные активы |  |  |  |

**Справка о деловой репутации Заявителя**

**(участие в судебных разбирательствах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год** | **Наименование контрагента (оппонента)** | **Основание и предмет спора** | **Наименование судебного органа** | **Место разбирательства** | **Оспариваемая сумма, валюта** | **Решение в пользу или против Участника** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Заявитель предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 8

Опись документов Предложения

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых для участия в отборе организации, способной

поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Заявителя) подтверждает, что для участия в отборе организации, способной поставить средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. (Реестровый номер процедуры: 2018-01-03/м/0) направляются нижеперечисленные документы:

| **№№ п\п** | **Наименование документов** | **Страницы**  **с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО листов:** | | |  |

**Заявитель/уполномоченный**

**представитель Заявителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность – полностью) (подпись) (Ф.И.О.)