***АО «СОВЭКС»***

**Реестровый номер процедуры: 2018-11-02/м/0**

**Инструкция по участию в**

**процедуре отбора организации, способной поставить** **специальную**

 **одежду специальную обувь и средства индивидуальной защиты**

 **с лотовой закупкой**

Дата начала приема предложений: 15.11.2018

Дата окончания приема предложений: 29.11.2018

Контактная информация организатора отбора:

Акционерное общество «Совэкс»

196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35

Секретарь Конкурсной комиссии: Стрижов А.Б.

*Санкт-Петербург**2018*

# Общая информация по отбору

* 1. Наименование товаров: специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты.
	2. Сроки поставки товаров: согласно п.4 Технического задания.
	3. Место поставки товаров: 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, АО «Совэкс».
	4. Основные требования к товарам: строгое соответствие техническому заданию.
	5. Предложение заявителя должно отражать стоимость в рублях Российской Федерации без учёта НДС, кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	6. Подробные требования к товарам содержатся в техническом задании (раздел 4 настоящей Инструкции).
	7. Критерии определения победителя:
* Качественные характеристики предлагаемых товаров.
* Стоимость товаров.
* Порядок оплаты товаров.
* Квалификация.
* Срок поставки товаров.
* Опыт.

# Требования к Заявителю

* 1. Не проведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя банкротом, отсутствие процедур банкротства, наблюдения.
	2. Неприостановление деятельности Заявителя на день подачи предложения на участие в Отборе.
	3. В случае если Заявитель является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
	4. В случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.
	5. В случае если Заявитель является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
	6. Заявитель должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы.
	7. Степень загруженности Заявителя текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения/оказания планируемых по итогам Отбора работ/услуг без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
	8. Заявитель должен быть платежеспособным.

# Условия проведения Отбора

Подавая предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Заявитель, тем самым, соглашается со следующими условиями:

* 1. Все затраты, понесенные Заявителем в результате подготовки предложения, являются затратами Заявителя и не подлежат компенсации АО «Совэкс» (далее также Организатор Отбора) ни при каких обстоятельствах.
	2. Заявитель направляет в адрес Организатора Отбора Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией. В составе Предложения Заявитель, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию.
	3. Организатор Отбора проводит процедуру вскрытия поступивших от Заявителей конвертов с Предложениями.
	4. Заявитель, подавший свое Предложение установленным в настоящей Инструкции порядком, вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями в месте и сроки, указанные в Информационном письме, если право присутствия на процедуре прямо указано в Информационном письме. Для участия в заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями Заявитель не менее чем за 2 (два) рабочих дня предоставляет в электронном виде в адрес Организатора отбора письмо с указанием паспортных данных своего представителя и приложением копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Оригинал доверенности может быть включен в состав Предложения, либо быть передан Организатору отбора непосредственно на заседании.
	5. Подача предложения Заявителем не должна быть истолкована как намерение или обязательство Организатора Отбора, выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также в связи с направлением Заявителем в адрес Организатора отбора Предложения.
	6. В рамках рассмотрения предложений, Организатор Отбора вправе адресовать Заявителю запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения.
	7. Участники Отбора вправе ознакомиться с решениями, принятыми Организатором Отбора, направив официальный письменный запрос в адрес Организатора соответствующего Отбора. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в адрес данного Участника направляется ответ на поступивший запрос.
	8. Организатор Отбора вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема Предложений.
	9. Организатор Отбора вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями.
	10. Организатор Отбора не предоставляет банковских гарантий и аккредитивов при заключении договора.

# Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Характеристика данных, требования** |
| 1 | **Заказчик** | АО «Совэкс», г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 |
| 2 | **Место поставки** | г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35 |
| 3 | **Категории товара** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **ЛОТ №1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА УТЕПЛЕННАЯ** |
| Костюм мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий | компл. | 90 |
| **ЛОТ №2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ** |
| Костюм  мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | компл. | 166 |
| **ЛОТ №3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ ЗИМНЯЯ** |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов  | пара | 60 |
| **ЛОТ №4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ** |
| Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов  | пара | 58 |
| Полуботинки кожаные с перфорацией  | пара | 140 |
| Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском и металлической стелькой (поставляются с утепляющим вкладышем) | пара | 48 |
| Туфли-сабо женские | пара | 5 |
| Туфли-сабо женские с задником | пара | 5 |
| **ЛОТ №5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ПЛАЩИ)** |
| Плащ влагозащитный сигнальный  | шт. | 51 |
| **ЛОТ №6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ЖИЛЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ)** |
| Жилет сигнальный  | шт. | 300 |
| **ЛОТ №7 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ФУТБОЛКИ)** |
| Футболка  | шт. | 290 |
| **ЛОТ №8 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА (БЕЛЬЕ)** |
| Белье нательное утепленное  | компл. | 148 |
| **ЛОТ №9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (ХАЛАТЫ)** |
| Халат женский | шт. | 4 |
| **ЛОТ №10 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ** |
| Шапка | шт. | 40 |
| **ЛОТ №11 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ** |
| Каска защитная | шт. | 130 |
| Ремешок на каску | шт. | 130 |
| **ЛОТ №12 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК** |
| Перчатки трикотажные со стандартным полимерным покрытием | пара | 1096 |
| Перчатки трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие) | пара | 450 |
| Перчатки цельновязаные бесшовные с полимерным покрытием. | пара | 576 |
| Перчатки нитриловые одноразовые для лабораторных работ | упак. | 10 |
| Перчатки химически стойкие латексные | пара | 156 |
| Перчатки смотровые | упак. | 6 |
| Нарукавники  | пара | 10 |
| Перчатки трикотажные с точечным ладонным полимерным покрытием | пара | 3000 |
| Рукавицы меховые  | пара | 40 |
| Перчатки-краги для сварщика | пара | 6 |
| **ЛОТ №13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ** |
| Наколенники универсальные | пара | 15 |
| Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый ПВХ | шт. | 5 |
| **ЛОТ №14 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА** |
| Противошумные наушники с креплением на каску  | пара | 50 |
| **ЛОТ №15 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ** |
| Очки защитные открытые | шт. | 120 |
| Очки защитные открытые | шт. | 40 |
| Очки защитные закрытые | шт. | 40 |
| **ЛОТ №16 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ** |
| Полумаска фильтрующая со сменными фильтрами | шт. | 40 |
| Сменный патрон для полумасок | шт. | 80 |
| **ЛОТ №17 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ РУК** |
| Крем защитный гидрофильного действия | шт. | 1 480 |
| Крем защитный регенерирующий | шт. | 1 550 |
| Паста для кожи очищающая с натуральным абразивом | шт. | 1 244 |
| Мыло туалетное  | шт. | 2 700 |
| 4 | **Сроки поставки** | ЛОТ № 1 – сентябрь 2019 г.ЛОТ № 2 – март 2019 г.ЛОТ №3 – сентябрь 2019 г.ЛОТ №4 – март 2019 г.ЛОТ №5 – март 2019 г.ЛОТ №6 – март 2019 г.ЛОТ №7 – март 2019 г.ЛОТ №8 – сентябрь 2019 г.ЛОТ №9 – март 2019 г.ЛОТ №10 – сентябрь 2019 г.ЛОТ №11 – март 2019 г.ЛОТ №12 – март 2019 г.,Позиции «Перчатки трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие)», «Рукавицы меховые» - сентябрь 2019 г.ЛОТ №13 – март 2019 г.ЛОТ №14 – март 2019 г.ЛОТ №15 – март 2019 г.ЛОТ №16 – март 2019 г.ЛОТ №17 (поставка осуществляется двумя партиями):Первая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – март 2019 г.Вторая партия (1/2 от общего количества каждой позиции лота) – сентябрь 2019 г. |
| 5 | **Требования к** **поставщику** | Поставщик должен иметь документы, подтверждающие данный вид деятельности |
| 6 | **Требования к товару** | * наличие сертификатов соответствия на продукцию, или иных документов, подтверждающих качество ТМЦ с оригинальной печатью организации и отметкой копия верна;
* поставленный товар должен соответствовать действующим ГОСТам и ТУ;
* ТМЦ должны быть упакованы так, чтобы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу Заказчика и сохраняли свои потребительские свойства.

**Требования к ЛОТ №1:**Костюм мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий: состоит из куртки с капюшоном, полукомбинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Костюм предназначен для защиты: - от нефтепродуктов легкой фракции – Нл, 1 класс защиты; - от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость);- от электростатических зарядов - Эс;- от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.Ткань с антистатической волоконной нитью и огнестойкой отделкой, с масло и водоотталкивающей отделкой, (содержание хлопка - не менее 75%, нейлон – 8%, с добавлением антистатического волокна от 1%, плотность не менее 230 г/м2)**Ветрозащитная ткань:** 100% полиэстер.**Утеплитель:** 100% полиэстер, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м. Куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.**Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см.Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №2:**Костюм мужской летнийдля защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий: состоит из куртки и брюк/полукобинезона, комбинированный из деталей синего цвета с отделочными деталями из серебристого и красного цвета. Костюм предназначен для защиты: - от нефтепродуктов легкой фракции – Нл, 1 класс защиты; - от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость);- от электростатических зарядов - Эс;- от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.Ткань антистатичная, огнестойкая, с повышенным содержанием хлопка (не менее 75%  хлопка, от 1% антистатическая нить; с огнестойкой отделкой, плотность ткани не менее 230 г/кв.м.**Световозвращающий материал:** огнестойкая лента шириной 5 см.**Цвет:** синий, отделка – васильковый, серебристый и красный.Логотип СОВЭКС на спине, спереди на левой стороне куртки, белого цвета нанесен нашивкой.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №3:**Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов Критерии стандартной и интенсивной защиты:Материал верха: из нефтемаслостойкого, износоустойчивого и морозостойкого полиуретана (толщина стенок голенища 5мм), возможно комбинирование с кожей, с низким коэффициентом теплопроводности. Подошва: Самоочищающийся протектор из термополиуретана и резины со специальным рисунком, обеспечивающим надежное сцепление с мокрыми и масляными поверхностями, может дополнительно комплектоваться шипами противоскольжения. Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Утеплитель: многослойный фольгированный вкладной чулок из натуральных или синтетических утепляющих материалов с температурным режимом носки до –60С.Коэффициент трения скольжения при температуре -50 градусов цельсия должен быть не ниже 0,32. SRA и/или SRBВозможны разные размеры.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90**Требования к ЛОТ №4:**Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктовКритерии стандартной защиты:Кожаные ботинки на шнурках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Ботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 1,8 мм.Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Коэффициент скольжения при 0 С на асфальте не менее 0,28.Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.Возможны разные размеры.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90Полуботинки кожаные с перфорациейКритерии стандартной защиты:Полуботинки кожаные на шнурках или липучках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Ботинки должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.Конструкция верха обуви и наличие перфорации обеспечивает хороший воздухообмен.Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 1,8 мм.Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Коэффициент скольжения при 0 С на асфальте не менее 0,28.Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.Возможны разные размеры.Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-90Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском и металлической стелькой (поставляются с утепляющим вкладышем)Критерии стандартной защиты:Сапоги литые из полимерного материала изготовленные методом двухкомпонентного литья с подноском из металла или поликарбоната. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, стельку для защиты от проколов. Возможна мужская и женская модели.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Туфли-сабо женскиеТуфли кожаные на шнурках или регулируемых ремешках на ленте-липучке. Туфли должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва должна иметь антистатические свойства. Высота каблука не более 4 см.Метод крепления: клеевой.Цвет: белый с голубым.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Туфли-сабо женские с задникомТуфли кожаные на шнурках или регулируемых ремешках на ленте-липучке. Туфли должны иметь: глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Подошва должна иметь антистатические свойства. Высота каблука не более 4 см.Конструкция обуви должна предусматривать задник.Метод крепления: клеевой.Цвет: белый с голубым.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №5:**Плащ влагозащитный сигнальный Ткань –  полиэфир или полиамид 100%, мембранная, ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м.Плащ соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимостиСветовозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости.Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим.Логотип Fuelling Company SOVEX на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №6:**Жилет сигнальный: ткань – полиэфир 100% плотность 120 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Изделие повышенной видимости 2 классаЦвет: флуоресцентный желтый.Логотип Fuelling Company SOVEX на спине, спереди на левой стороне жилета, серебристыми буквами нанесенный методом шелкотрафаретной печати краской способной накапливать свет.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.281-2014**Требования к ЛОТ №7:**Футболка. Универсальная модель с коротким рукавом. Хлопчатобумажная ткань с 100% содержанием хлопка, плотность – не менее 180 г/м2.Цвет: темно-синий. Логотип «СОВЭКС» спереди на левой стороне футболки. Логотип наносится методом нашивки, шелкографии или трафаретной печати.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №8:**Белье нательное утепленноеСостоит из рубахи и кальсон. Манжеты и резинки с добавлением эластана для высокой эластичности. Широкая резинка в талии кальсон с добавлением эластана для высокой эластичности.Возможна мужская и женская модели.Возможны разные размеры.Ткань: 100% хлопок, плотность не менее 230 г/кв.м.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №9:**Халат женский полуприлегающего силуэта, с продольными рельефами, с застежкой на кнопки, с английским воротником, с накладными боковыми и нагрудным карманами, с рукавами 3/4 на манжетах, со шлицей на спинке. Заниженная талия с имитацией пояса со шлевками.Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) со стретч-эффектом, плотность 205 г/кв.м.Цвет: белый, отделка – бирюзовая тесьма.Логотип СОВЭКС спереди на левой стороне, синего цвета нанесен нашивкой.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №10:**Шапка изготавливается из трикотажного полотна, методом круговой вязки, возможен вариант изготовления из флиса. Не имеет швов, или выполнена по технологии "гладкий шов". С обязательным подгибом. Плотность не менее 240 г/м2.Утеплитель: Тинсулейт™Цвет: зеленыйОбязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №11:**Каска защитная Критерии интенсивной защиты:Твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена, полипропилена или поликарбоната. Вес до 400 гр.Оголовье из текстильных лент на 6, 8 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы. Оголовье с механическим поворотным регулятором или оснащенное системой "Easy Push". Каска должна иметь: достаточное для вентиляции пространство над головой; карманы для крепления наушников, щитков. Температурный диапазон применения касок от – 50C до +50C.Цвет каски: белыйЛоготип-надпись СОВЭКС на правой и Логотип-надпись SOVEX левой части каски, фирменный логотип по центру.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Ремешок на каскуМатериал - кожа. Должен иметь регулировку.**Требования к ЛОТ №12:**Перчатки трикотажные со стандартным полимерным покрытиемКритерии стандартной защиты:Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна с крагами, полностью покрытые полимерным покрытием.. Основа: хлопчатобумажный трикотаж с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрил. Химическая стойкость: кислота и щелочи (40-50%), неорганические растворители, спирты, метанол, газовый конденсат, нефтепродукты. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износоустойчивость 4 (среднее число циклов до разрыва более 20000); устойчивость к разрезам 2 (минимум средний индекс 3.0); прочность на разрыв 2 (минимум 26 Н); устойчивость к проколу 1 (минимум 53Н). Температурный режим эксплуатации: +45ºС … –20ºС. Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки трикотажные со стандартным полимерным покрытием (нефтеморозостойкие)Критерии стандартной защиты:Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе с короткой жесткой крагой. Изготавливаются с гладкой или текстурной поверхностью. Обязательно наличие пеноизоляции или фетровой изоляции. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид с добавлением латекса. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000); устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0); прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н); устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н). Температурный режим эксплуатации: 0ºС … –30ºС. Сохранение заявленных защитных свойств при температурах не ниже –30ºСМаслостокость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 3% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Бензостойкость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 20% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле в течении 3 дней. Кислотостойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в кислоте концентрации 40%. Щелочностойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в щелочи концентрации 40%.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки цельновязаные бесшовные с полимерным покрытием.Длина перчаток от 200 мм до 255 мм. Основа: полиамид. Покрытие: вспененный нитрил. Тип покрытия: ладонная часть.  Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень 3; - сопротивление порезу – уровень 1; - сопротивление раздиру – уровень 3; - стойкость к проколу – уровень 1; - температурный режим: от минус 10 °С до 45 °С.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки нитриловые одноразовые для лабораторных работТонкие нитриловые перчатки с рельефной поверхностью пальцев. Размер М(7,5-8)., упаковка по 50 пар.Толщина: 0,16 мм. Длина: 240 мм.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки латексные химически стойкие латексныеНапыление: хлопковое волокно с антибактериальной обработкой. Рифление на ладонной части перчаток: ромбовидное или чешуйчатое. Длина перчаток не менее 290 мм. Уровень AQL: 1.5Маслостойкость,– «не более 2.4»Кислотощелоченепроницаемость (изменение рН), ед рН по ТР ТС 019/2011 п. 4.4.17 :Кислота 80% - "не более 0.3"Щелочь 40% - "не более 0.4"Размер М (7,5-8).Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки смотровыеПерчатки одноразовые нитриловые, неопудренные, общего применения. Обеспечивают хорошую тактильную чувствительность, текстура на кончиках пальцев дает надежное сцепление и препятствует выскальзыванию инструментов из рук. Не содержат протеинов латекса и пудры. Толщина: 0,056 мм.Длина: 240 мм.Размер М(7,5-8)., упаковка по 50 пар.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Нарукавники стачные по боковому срезу. Длина нарукавников 460 мм. Толщина 0,203. Для защиты от кислот и щелочей, МБС до 70%. Основа: поливинилхлорид 100%. Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Стойкость к пищевым продуктам (полиэтилен). Особая механическая прочность (истирание и натяжение). Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки трикотажные с точечным ладонным полимерным покрытиемПредназначены для защиты рук от механических воздействий. Изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи (содержание хлопка не менее 70%), имеют точечное ПВХ-покрытие, обеспечивающее хороший захват. Класс вязки 10.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Рукавицы меховыеИзготавливаются из прочной хлопчатобумажной ткани (плотность 300 г/м2). Подкладка – натуральный мех.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011Перчатки-краги для сварщикаОбеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию. Обеспечивают защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1–1,3 мм, внутри – мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью. Длина:380 мм.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №13:**НаколенникиИзготавливаются из материала ЭВА.Обязательно сертификации не подлежит.Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый ПВХЗащищает переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усиленны. Длина фартука 120 см, ширина 90 см. Ткани и материалы: Основа - 100% поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 0,508 мм.Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №14:**Противошумные наушники с креплением на каскуКритерии стандартной защиты:Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; постоянное усилие прижатия оголовья в диапазоне 9-12Н; отсутствие давления наголову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 31 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются).Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №15:**Очки защитные открытыеОчки должны иметь ударопрочные линзы из поликарбоната должны иметь: асферическую форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс - 1; специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и линз. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. Ударная прочность не менее F (45 м/с), регулировка дужек по длине и углу (либо эластичное оголовье). Боковая защита глаз за счет изгиба линзы. Поликарбонат с покрытиями от запотевания, царапин. Вес не более 30 г. Оптический класс 1 (0,00 Диоптрий - уровень сотых)Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Очки защитные открытыеКонструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками.Очки должны иметь ударопрочные линзы из поликарбоната должны иметь: асферическую форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс - 1; специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и линз. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. Ударная прочность не менее F (45 м/с), регулировка дужек по длине и углу (либо эластичное оголовье). Боковая защита глаз за счет изгиба линзы. Поликарбонат с покрытиями от запотевания, царапин. Вес не более 30 г. Оптический класс 1 (0,00 Диоптрий - уровень сотых)Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Очки защитные закрытыеКонструкция: закрытые очки с непрямой направленной вентиляцией. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно надевать на корригирующие очки. Обтюратор из силикона сохраняет свои свойства при температуре от −50 до +60°C.Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (120 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс 1.Покрытие линз: не запотевает внутри, не царапается снаружи.Цвет линз: прозрачный.Вес не более 120 г.Должны сочетаться с полумасками ЛОТ №16.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №16:**Полумаска фильтрующая со сменными фильтрамиОбеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением. Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). Мягкое, эластичное лицевое уплотнение из силикона. Конструкция ремешков, должна давать возможность сброса полумаски без полного ее снятия. Выдох направлен вниз с целью уменьшения запотевания при использовании щитков.Возможны разные размеры.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011Сменный патрон для полумасокФильтры для защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°С.С полумасками – защита до 50 ПДК.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011**Требования к ЛОТ №17:**Крем защитный гидрофильного действияКрем в индивидуальной упаковке по 100 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь пластиковый контроль первого вскрытия (строго без алюминиевой мембраны под крышкой) и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Крем должен образовывать защитный барьер на коже и обладать ухаживающим эффектом. Он должен легко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладать высокими защитными свойствами.Защитный крем не должен содержать вещества, запрещенные к использованию, такие как силиконы, парабены, а также не должен содержать красителей и природных аллергенов, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 раздел 3.Крем должен содержать витаминный комплекс (E; B3; B6; B5 и C) и антиоксидант каскадного действия и для более эффективного восстановления от вредных факторов.Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.Срок годности не менее 30 мес.Защитные кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012Крем защитный регенерирующий Крем регенерирующий в индивидуальной упаковке по 100 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь пластиковый контроль первого вскрытия (строго без алюминиевой мембраны под крышкой) и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Должен быстро впитываться в кожу, не оставлять жирных следов. Крем не должен содержать вещества, запрещенные к использованию, такие как силиконы, парабены, а также не должен содержать красителей и природных аллергенов, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 раздел 3.Крем должен содержать витаминный комплекс (E; B3; B6; B5 и C) и антиоксидант каскадного действия и для более эффективного восстановления от вредных факторов.Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.Срок годности не менее 30 мес.Регенерирующие кремы должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность как минимум при трехкратном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012Паста для кожи очищающая с натуральным абразивомПаста очищающая в индивидуальной упаковке по 200 мл. Крышка Флип-Топ должна иметь пластиковый контроль первого вскрытия (строго без алюминиевой мембраны под крышкой) и не должна скручиваться с тубы, метод Push-on (нахлобучка). Туба должна иметь один шов (экструзионная туба).Паста не должна сушить кожу, в состав должны входить ухаживающие компоненты, витамины и масла. Должна обладать высокими очищающими свойствами при минимальном расходе (2 мл), не должны содержать мыла, растворителей, парабенов, силикона и силиконосодержащих компонентов. Допускается содержание натуральных, не раздражающих кожу, абразивных компонентов (биоскрабы), подвергшихся антибактериальной обработке.Очищающие пасты должны выдерживать низкие температуры при перевозках и хранении, а именно сохранять стабильность при многократном замораживании/размораживании при температуре 20°С ниже нуля, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями и заключениями.Водородный показатель (pH) продукта должен соответствовать естественному значению рН кожи 4,0 - 6,5.Срок годности: не менее 30 мес.Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31696-2012Мыло туалетное Мыло туалетное для мытья рук кусковое в индивидуальной упаковке по 100 г.Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28546-2002 |
| 7 | **Условия поставки****товара** | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, в том числе восстановлению, восстановлению потребительских свойств. Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и предпродажной подготовки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. |
| 8 | **Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров** | Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика.Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.Документы в комплекте:- сертификаты/декларации соответствия на средства индивидуальной защиты (заверенные копии);- товарная накладная (форма ТОРГ-12). |
| 9 | **Порядок оплаты** | Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на соответствующую партию Товара. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан - копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика.  |
| 10 | **Требования к качеству товара** | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными государственными стандартами (ГОСТ), Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", техническим условиям и иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара.  |
| 11 | **Особые условия** | Дата изготовления Товара должна быть не ранее 3 квартала 2018 года. |

# Состав предложения и требования к его оформлению

|  | Предложение Заявителя (**Форма № 1**). Итоговая стоимость товаров, указываемая в **Форме № 1**, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в коммерческом предложении (**Форма № 6**) |
| --- | --- |
|  | Анкета Заявителя (Форма № 2) |
|  | Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 2 года (**Форма № 4**) |
|  | Техническое предложение Заявителя по Отбору(**Форма № 5**) |
|  | Коммерческое предложение Заявителя (**Форма № 6**) |
|  | Справка о финансовом положении Заявителя и о деловой репутации (**Форма № 7**) |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия Устава Заявителя (либо нотариально заверенная копия) |
|  | Выписка из решения общего собрания учредителей (учредителя) или участников (участника) о назначении руководителя (заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия) |
|  | Заверенная уполномоченным представителем Заявителя копия свидетельства о постановке на налоговый учет (либо нотариально заверенная копия) |
|  | Справка из банка о том, что Заявитель не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» |
|  | Заверенные уполномоченным представителем Заявителя копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов (либо нотариально заверенные копии) |
|  | Информация о состоянии загруженности текущими проектами |
|  | Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) |
|  | Доверенность на представителя Заявителя, подтверждающая полномочия представлять Заявителя перед АО «Совэкс» при проведении настоящей процедуры Отбора, если документация от имени Заявителя подается в адрес Организатора Отбора лицом, не имеющим право действовать от имени Заявителя в силу закона. |
|  | Прочие документы, которые Заявитель посчитает необходимым включить в Предложение |
|  | Опись документов Предложения (**Форма № 8**) |
|  | Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения (**Форма № 8**), при этом **Опись документов размещается в конце сшитого пакета документов Предложения.** |
|  | **Предложение (полный комплект документов) должно быть представлено в оригинале, с приложением одной копии.** Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала. |
|  | Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия предложения помечается на первой странице «КОПИЯ» |
|  | Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2018-11-02/м/0. Заявитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35. |
|  | Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены Заявителем - физическим лицом (в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано \_\_\_\_ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание документов от лица Заявителя, и скреплена печатью.Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку оформления оригинала Предложения. |
|  | Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции.  |
|  | Заявитель должен поместить Предложение с необходимыми документами (сброшюрованный оригинал Предложения и сброшюрованная копия Предложения) в единый запечатанный конверт.На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Заявителя, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора следующим образом: «Предложение на участие в процедуре отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Реестровый номер процедуры: 2018-11-02/м/0. Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В адрес председателя конкурсной комиссии АО «Совэкс»>; 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35. |
|  | При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. |
|  | Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. |
|  | Все документы, представляемые Заявителем в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия необходимости в заполнении или отсутствии испрашиваемой информации – указывается на отсутствие такой информации либо ставится прочерк. |
|  | При описании условий и предложений Заявитель должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции. |
|  | Сведения, которые содержатся в Предложении Заявителя, не должны допускать двусмысленных толкований. |
|  | Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. |
|  | Предложение на участие в Отборе, подготовленное Заявителем, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, должна быть составлена на русском языке. |
|  | Все суммы денежных средств, указанные в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Заявителю третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. |
|  | Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Заявителю, кроме банковских гарантий, представленных Заявителем в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений). |
|  | Заявитель может изменить, дополнить или отозвать свое предложение после его подачи при условии, что Организатор отбора получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве предложения до истечения установленного в Извещении срока предоставления предложений. **Никакие изменения и дополнения к предложениям после окончания срока их представления не принимаются.** |
|  | В случае изменения предложения Заявитель должен оформить новое предложение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверты согласно пунктам 5.22 и 5.24 с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае ранее представленные конверты вскрываться не будут. |
|  | В случае дополнения к предложению Заявитель должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации на участие в отборе, запечатать в конверт согласно пунктам 5.22 и 5.24 с надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления. |
|  | Уведомление об отзыве предложения может быть направлено в виде факсимильного сообщения с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица Участника отбора и полученным не позднее срока окончания приема предложений. |

# Формы для заполнения.

**Все формы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя.**

####

* 1. Форма № 1

Предложение

***/ составляется на фирменном бланке/***

Название организации:

Местонахождение

Телефон

Факс

Эл. Почта

Исх. №:

Кому

Уважаемые господа,

Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору контрагента, способного поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой

 (полное наименование и местонахождение)

предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:

1.1. Предлагаемая нами продукция будет соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.

1.2. Общая цена предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ без учёта НДС, кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 (цифрами и прописью)

1.3. Сроки поставки товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.4. Условия оплаты (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Настоящее предложение действует до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.

2. Мы предоставляем АО «Совэкс» полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.

3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:

 а) общей и административной:

ФИО

 Должность

 Телефон

 б) технической:

ФИО

 Должность

 Телефон

в) финансовой:

ФИО

 Должность

 Телефон

г) юридической:

ФИО

 Должность

 Телефон

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.

Приложения: согласно описи (форма № 10), на \_\_\_ листах.

Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью.

С уважением

ФИО

Должность

Телефон

Дата

* 1. Форма № 2

Анкета Заявителя

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Заявителя**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)** |  |
| **Краткое наименование организации** |  |
| **Место нахождение (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и т.п.)** |  |
| **Адрес для корреспонденции** |  |
| **Телефон / факс / e-mail организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Руководителя организации** |  |
| **ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера организации** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ИНН** |  |
| **КПП** |  |
| **ОКВЭД (ОКОНХ)** |  |
| **ОКПО** |  |
| **ОКАТО** |  |
| **Платежные реквизиты** |
| **Российский банк (филиал иностранного банка в России)** |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Город банка** |  |
| **Расчетный счет организации*** **рублевый**
* **валютный**
 |  |
| **Корреспондентский счет** |  |
| **БИК банка** |  |
| **Иностранный банк** |
| **Полное наименование банка** |  |
| **Страна и город банка** |  |
| **Получатель** |  |
| **Валютный счет получателя** |  |
| **Счет банка получателя** |  |
| **Банк корреспондент** |  |
| **SWIFT** |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 4

Опыт выполнения аналогичных договоров

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 2 года**.**

*Используйте отдельный лист для каждого договора (контракта), если возможно, приложите подтверждение успешного завершения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название договора |  |
| Страна |
| 2. | Название компании – другой стороны по договору |
| 3. | Адрес компании– другой стороны по договору |
| 4. | Типы работ (виды услуг) |
| 5. | Вид договора (Выбрать один)  Единичный подрядчик/поставщик Субподрядчик  |
| 6. | Общая стоимость договора (в указанных валютах при завершении или на день присуждения данного договора (ов). |
| 7. | Дата присуждения договора |
| Договорная дата завершения договора/срок исполнения |
| 8. | Фактическая дата исполнения договора |
| 9. | Продолжительность договора  месяцы / дни |
| 10. | Основные компоненты по которым несет ответственность Заявитель |
| Основные компоненты  | **Количество**  | **Объем**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 5

Техническое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое предложение Заявителя по Отбору организации,**

 **способной поставить** **специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Требования Заказчика | Предложение Заявителя |
| 1 | Наличие лицензий и сертификатов (указать все, которые касаются исполнения договора) |   |
| 2 | Общий опыт услуг (указать кол-во лет) |   |
| 3 | В случаи привлечения сторонних организаций, представить все необходимые документы согласно требованиям документации данного отбора (указать сторонние организации) |   |
| 4 | Срок поставки товаров: согласно п.4 Технического задания |   |
| 5 | Покупатель производит оплату стоимости поставленной партии Товара в размере 100 (сто) процентов от стоимости партии Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на соответствующую партию Товара. Основанием для оплаты всегда является выставленный Поставщиком счет, при одновременном условии предоставления оригинала счета-фактуры.Оплата производится Покупателем путем перевода подлежащей оплате суммы на расчетный счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. По письменному требованию Поставщика Покупатель направит Поставщику скан - копию банковских (платежных) документов, подтверждающих перечисление денежных средств на расчётный счёт Поставщика. |   |
| 6 | Гарантийный срок (указать) |  |
| 7 | Положительный опыт сотрудничества с организациями оказывающими услуги в области авиатопливообеспечения, торговлей нефтепродуктами (указать) |   |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на техническое задание отбора организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой.

Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 6

Коммерческое предложение

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение Заявителя по Отбору организации, способной**

 **поставить** **специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой**

Наименование и адрес Заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантирует поставку указанных в таблице видов товаров по договору поставки специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты с лотовой закупкой, заявленных в Отборе на следующих условиях оплаты проекта (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

и по следующей стоимости (договорной цене):

|  |
| --- |
| **Коммерческое предложение на поставку товаров**  |
| № п/п | Наименование товаров | Стоимость без учета НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| **1** |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| n |  |  |  |
| **Итого** |  |  |

**Инструкция по заполнению**

(Заявитель в свободной форме приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание к отбору организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой. Заявитель указывает о своем согласии с финансовыми условиями Организатора отбора.

Заявитель должен предоставить полный перечень товаров, предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице.

- Заявитель заполняет столбец №4 таблицы;

- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Заявителя;

- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Заявителя на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.

* 1. Форма № 7

График финансирования

Приложение № \_\_\_

к Предложению для участия в Отборе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Заявителя/

от « » 20\_\_г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о финансовом положении Заявителя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Финансовые сведения****(в валюте отчетности)** | **По факту за последние два года** | **Прогноз на следующий год** |
|  |  |  |
| 1. | Выручка организации (нетто) (за вычетом НДС и обязательных платежей) |  |  |  |
| 2. | Валюта баланса |  |  |  |
| 3. | Оборотные средства |  |  |  |
| 4. | Запасы |  |  |  |
| 5. | Кредиторская задолженность |  |  |  |
| 6. | Прибыль до уплаты налогов |  |  |  |
| 7. | Прибыль после уплаты налогов |  |  |  |
| 8. | Краткосрочные обязательства |  |  |  |
| 9. | Капитал и резервы |  |  |  |
| 10. | Внеоборотные активы |  |  |  |

**Справка о деловой репутации Заявителя**

**(участие в судебных разбирательствах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год** | **Наименование контрагента (оппонента)** | **Основание и предмет спора** | **Наименование судебного органа** | **Место разбирательства** | **Оспариваемая сумма, валюта** | **Решение в пользу или против Участника** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Заявитель предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.

*Подпись, печать организации*

* 1. Форма № 8

Опись документов Предложения

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых для участия в отборе организации, способной

 поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной

 защиты с лотовой закупкой

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Заявителя) подтверждает, что для участия в отборе организации, способной поставить специальную одежду, специальную обувь и средства индивидуальной защиты с лотовой закупкой (Реестровый номер процедуры: 2018-11-02/м/0) направляются нижеперечисленные документы:

| **№№ п\п** | **Наименование документов** | **Страницы** **с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО листов:** |  |

**Заявитель/уполномоченный**

**представитель Заявителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность – полностью) (подпись) (Ф.И.О.)